[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN.  UL. KOŚCIELNA
pe=3
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR TOBÓT10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. KOŚCIELNA
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieci wod.-kan.
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09. 2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310     2.1. Nazwa zadania :    REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE1310                                                - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE 1310                                                  DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW   ZDEGRADOWANYCH13101310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. KANALIZACJA SANITARNA  - UL. KOŚCIUSZKI1310         1310          2.2.1.4. Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki1310                       - roboty ziemne 1310                       - roboty demontażowe i montażowe1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.1310      .1310                1310                

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=UL. KOŚCIELNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1903
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA SANITARNA 
wa=0
kn=0	0	0
id=1938
nu=1.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1939
nu=1.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=8.65	0	<S1>1.1*2.62*3					
wo=-1.2	0	<grubość nawierzchni>-(1.0*3*0.4)					
scn=7.45	0					
wo=6.71	1	7,45*90%					

[POZYCJA]
id=2815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	7,45*10%					

[POZYCJA]
id=2819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.72	1	<S1>2*2,62*3					

[POZYCJA]
id=2816
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=7.45	0	<wykop całkowity> 7,45					
wo=-1.2	0	<grubość nowej nawierzchhni z podbudową>-(1.0*3*0.4)					
scn=6.25	0					
wo=5.63	1	6,25*90%					

[POZYCJA]
id=2817
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	6,25*10%					

[POZYCJA]
id=2818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	<zasypanie rur >0,75+6,25					

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2789
nu=1.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2790
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0314-02	4-05I	0314-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm - uszkodzone odcinki wlotowe do studzienek
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2792
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0410-05	4-05I	0410-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0626-05	2-18	0626-05		1
mpn=1211
na=Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i wlazem dla kominów o śr. 100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2820
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-08 0102-03	9-08	0102-03		1
mpn=_1211
na=Montaż króćców dostudziennych kamionkowych kanalizacyjnych o śr. 150 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez ściany o gr. 20 cm - przejście szczelne Dn 150mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2796
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-03	2-18	0804-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=18.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2797
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

