[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN.  UL. KOŚCIELNA
pe=3
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=4092.14
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. KOŚCIELNA
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieci wod.-kan.
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09. 2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310     2.1. Nazwa zadania :    REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE1310                                                - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE 1310                                                  DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW   ZDEGRADOWANYCH13101310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. KANALIZACJA SANITARNA  - UL. KOŚCIUSZKI1310         1310          2.2.1.4. Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki1310                       - roboty ziemne 1310                       - roboty demontażowe i montażowe1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.1310      .1310                1310                

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1014]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=916.52
cw=872.88	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.014

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Cieśla II	0
id=42	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 606]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1010]
ty=M
na=Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III	0
id=2640615	1
jm=m3	060
ce=846.96
cw=806.63	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 1015]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=560.05
cw=533.38	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.013

[RMS ZEST 1011]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=560.05
cw=533.38	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.011

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=063	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=064	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Izolarz II	0
id=92	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1016]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=6.12
cw=5.83	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.572

[RMS ZEST 754]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=83.73
cw=83.73	PLN
il=0.451

[RMS ZEST 864]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=92.75
cw=92.75	PLN
il=0.293

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=Króćce kamionkowe o śr. 150 mm	0
id=5513299	0
jm=m	020
ce=51.56
cw=49.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=Malarz II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 601]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 602]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 603]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1013]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	3
jm=kg	034
ce=3.29
cw=3.13	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.716

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=21.38
cw=20.36	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.604

[RMS ZEST 1020]
ty=M
na=Pierścień odciążający dla studni fi 1000mm	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=134.4
cw=128	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1018]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 100cm	0
id=5450603	1
jm=szt	020
ce=125.57
cw=119.59	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1025]
ty=M
na=Przejście szczelne fi 160 mm	0
id=543400116	3
jm=szt	020
ce=55.65
cw=53	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.17
cw=13.17	PLN
il=35.59

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12.95
cw=12.95	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 546]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=52.84
cw=52.84	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 812]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=73.7
cw=73.7	PLN
il=2.543

[RMS ZEST 956]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=56.92
cw=56.92	PLN
il=4.557

[RMS ZEST 604]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 605]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 627]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=78.83
cw=78.83	PLN
il=0.066

[RMS ZEST 780]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=89.35
cw=89.35	PLN
il=0.191

[RMS ZEST 408]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=19.02
cw=19.02	PLN
il=0.394

[RMS ZEST 1012]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 250mm	0
id=6832008	1
jm=szt	020
ce=10.84
cw=10.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.416

[RMS ZEST 781]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=4.27
cw=4.27	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 1004]
ty=M
na=Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400	0
id=6341705	1
jm=szt	020
ce=598.8
cw=570.29	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=4.44
cw=4.23	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.835

[RMS ZEST 56]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 298]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=45.629

[ELEMENT 1]
na=UL. KOŚCIELNA
wa=4092.14
kn=468.84	2080.33	559.92
id=1903
nu=1
wn=663.62	169.43

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA SANITARNA 
wa=4092.14
kn=468.84	2080.33	559.92
id=1938
nu=1.1
wn=663.62	169.43

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=1016.19
kn=176.14	186.79	282.16
id=1939
nu=1.1.1
wn=295.65	75.45

[POZYCJA]
id=2814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6.71
jm=m3	060
kj=2.48	0	21.03
cj=42.54
wn=101.72	25.97
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=8.65	0	<S1>1.1*2.62*3					
wo=-1.2	0	<grubość nawierzchni>-(1.0*3*0.4)					
scn=7.45	0					
wo=6.71	1	7,45*90%					

[RMS 92]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=16.64
wb=30.1279
il=1.261

[RMS 754]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=37.78
wb=68.3749
il=0.451

[RMS 812]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=103.33
wb=186.9406
il=1.402

[POZYCJA]
id=2815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.75
jm=m3	060
kj=39.51	0	0
cj=71.49
wn=19.11	4.88
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	7,45*10%					

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=29.63
wb=53.6175
il=2.25

[POZYCJA]
id=2819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.72
jm=m2	050
kj=6.85	2.9	0
cj=15.3
wn=69.48	17.76
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.72	1	<S1>2*2,62*3					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=107.68
wb=194.928
il=8.174

[RMS 1013]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=15.56
wb=15.5628
il=4.716

[RMS 1014]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=12.89
wb=12.8904
il=0.014

[RMS 1015]
nz=0.0008	0	0.00083
np=1
wa=7.07
wb=7.074
il=0.013

[RMS 1016]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=9.59
wb=9.5892
il=1.572

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0.47
wb=0.4716
il=0.451

[POZYCJA]
id=2816
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.63
jm=m3	060
kj=1.76	22.45	2.25
cj=29.71
wn=14.58	3.72
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=7.45	0	<wykop całkowity> 7,45					
wo=-1.2	0	<grubość nowej nawierzchhni z podbudową>-(1.0*3*0.4)					
scn=6.25	0					
wo=5.63	1	6,25*90%					

[RMS 92]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=9.91
wb=17.9597
il=0.754

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=126.39
wb=126.3935
il=5.912

[RMS 408]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=7.49
wb=13.5683
il=0.394

[RMS 627]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=5.18
wb=9.3458
il=0.066

[POZYCJA]
id=2817
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.63
jm=m3	060
kj=14.49	23.52	0
cj=49.74
wn=5.89	1.5
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	6,25*10%					

[RMS 92]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=9.13
wb=16.5186
il=0.693

[RMS 757]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=14.82
wb=14.8176
il=0.693

[POZYCJA]
id=2818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=m3	060
kj=0.45	0	18.34
cj=34
wn=84.84	21.63
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	<zasypanie rur >0,75+6,25					

[RMS 92]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=3.15
wb=5.67
il=0.238

[RMS 864]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=27.23
wb=49.28
il=0.293

[RMS 780]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=17.08
wb=30.87
il=0.191

[RMS 812]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=84.07
wb=152.18
il=1.141

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=3075.95
kn=292.7	1893.54	277.76
id=2789
nu=1.1.2
wn=367.97	93.98

[POZYCJA]
id=2790
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0314-02	4-05I	0314-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm - uszkodzone odcinki wlotowe do studzienek
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=m	040
kj=9.56	0	2.73
cj=22.24
wn=7.93	2.02
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.726	0	0.726
np=1
wa=9.56
wb=17.3
il=0.726

[RMS 956]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=1.71
wb=3.09
il=0.03

[RMS 781]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=1.02
wb=1.85
il=0.24

[POZYCJA]
id=2792
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0410-05	4-05I	0410-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl.	090
kj=37.14	0	54.97
cj=166.68
wn=118.84	30.3
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 92]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=74.28
wb=134.42
il=5.64

[RMS 956]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=97.9
wb=177.14
il=1.72

[RMS 781]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=12.04
wb=21.78
il=2.82

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0626-05	2-18	0626-05		1
mpn=1211
na=Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i wlazem dla kominów o śr. 100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=kpl.	090
kj=55.84	880.24	61.47
cj=1092.52
wn=151.34	38.6
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=4.44	0	4.44
np=1
wa=111.68
wb=202.1
il=8.48

[RMS 1004]
nz=1	0	1
np=1
wa=1197.6
wb=1197.6
il=2

[RMS 1018]
nz=1	0	1
np=1
wa=251.14
wb=251.14
il=2

[RMS 1020]
nz=1	0	1
np=1
wa=268.8
wb=268.8
il=2

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=42.94
wb=42.94
il=42.939

[RMS 956]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=122.94
wb=222.46
il=2.16

[POZYCJA]
id=2820
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-08 0102-03	9-08	0102-03		1
mpn=_1211
na=Montaż króćców dostudziennych kamionkowych kanalizacyjnych o śr. 150 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=6.32	51.82	2.85
cj=68.42
wn=5.92	1.51
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=6.32
wb=11.44
il=0.48

[RMS 1023]
nz=1	0	1
np=1
wa=51.56
wb=51.56
il=1

[RMS 298]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0.26
wb=0.26
il=0.258

[RMS 956]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=2.85
wb=5.16
il=0.05

[POZYCJA]
id=2795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez ściany o gr. 20 cm - przejście szczelne Dn 150mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=6.19	57.04	5.28
cj=77.8
wn=7.4	1.89
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=6.19
wb=11.2
il=0.47

[RMS 1025]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.65
wb=55.65
il=1

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.39
wb=1.39
il=1.391

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=5.28
wb=9.56
il=0.1

[POZYCJA]
id=2796
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-03	2-18	0804-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=18.9
jm=m	040
kj=4.48	1.28	1.8
cj=12.65
wn=76.55	19.66
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.3558	0	0.3558
np=1
wa=84.67
wb=153.279
il=6.422

[RMS 1010]
nz=0	0	0.00004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1011]
nz=0.0006	0	0.00064
np=1
wa=6.43
wb=6.426
il=0.011

[RMS 1012]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=4.54
wb=4.536
il=0.416

[RMS 879]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=12.66
wb=12.663
il=2.835

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.57
wb=0.567
il=0.591

[RMS 956]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=34.02
wb=61.614
il=0.597

[POZYCJA]
id=2797
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=150
wn=	
cjw=150	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

