[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ. ul. Plac Studzienny
pe=3
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. PLAC STUDZIENNY
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieć kanalizacji sanitarnej - Plac Studzienny
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310     2.1. Nazwa zadania :REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH1310              PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA 1310              - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO1310              - SPOŁECZNEJ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH13101310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. KANALIZACJA SANITARNA  - PLAC STUDZIENNY13101310          2.2.1.1. Kanalizacja sanitarna - Plac studzienny I1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe, naprawcze i montażowe1310          2.2.1.2. Kanalizacja sanitarna - plac studzienny II1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310      1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.1310      .1310                1310                

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PLAC STUDZIENNY
wa=0
kn=0	0	0
id=1903
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA SANITARNA - PLAC STUDZIENNY 11310
wa=0
kn=0	0	0
id=1905
nu=1.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1906
nu=1.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1907
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.07
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	0.072					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi (humus, okruchy cegły, kamienia, żużel, śmieci itp.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=168.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=7.46	0	<S0-S1> 1,0*[(2.37+2.3)/2+0.15]*3					
wo=22.23	0	<S1-S2>1,0*[(2.3+2.34)/2+0.15]*9					
wo=62.1	0	<S2-S3> 1,0*[(2.34+1.96)/2+0.15]*27					
wo=47.25	0	<S3-S4> 1.0*[(1.96+1.52)/2+0.15]*25					
wo=13.57	0	<S4-S5> 1,0*[(1.47+1.35)/2+0.15]*8,7					
wo=63.47	0	<studnie> [(2.3+0.15)*2.5*2.5]+[(2.34+0.15)*2.5*2.5]+[(1.96+0.15)*2.5*2.5]+[(1.52+0.15)*2.4*2.4]+[(1.35+0.35)*2.4*2.4]					
wo=-29.08	0	<grubość nawierzchni>-(1.0*72,7*0.4)					
scn=187	0					
wo=168.3	1	187.00*90%					

[POZYCJA]
id=1913
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=18.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=18.7	1	187,00*10%					

[POZYCJA]
id=1914
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=278.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=14.91	1	<S0-S1> 2*[(2.37+2.3)/2+0.15]*3					
wo=44.46	1	<S1-S2>2*[(2.3+2.34)/2+0.15]*9					
wo=124.2	1	<S2-S3> 2*[(2.34+1.96)/2+0.15]*27					
wo=94.5	1	<S3-S4> 2*[(1.96+1.52)/2+0.15]*25					

[POZYCJA]
id=1915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-05	1	0313-05		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV1310- przy studzienkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=21.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=21.8	1	<studnie> {(2.3+0.15)*2.5+(2.34+0.15)*2.5+(1.96+0.15)*2.5+(1.52+0.15)*2.5}					

[POZYCJA]
id=1980
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-02	9-11	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem z warstwą 10cm kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=53.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=53.7	1	<od S3 do S5>1.0*33.7+5*2.0*2.0					

[POZYCJA]
id=1917
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (na zakład 30cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=87.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=87.62	1	<od S3 do S5>(1.0+0.15*2+0.2*2+0.3*2+0.3)*33,7					

[POZYCJA]
id=1981
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=10.91	1	<podsypka>1.0*0.15*72,7					

[POZYCJA]
id=1982
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=114.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=187	0	<wykop całkowity> 187					
wo=-10.91	0	<warstwa podsypki z piasku> - 10,91					
wo=-17.33	0	<objętość studni > - {[(2.3+0.15)*(1.5*1.5*3.14/4)]+[(2.34+0.15)*(1.5*1.5*3.14/4)]+[(1.96+0.15)*(1.5*1.5*3.14/4)]+[(1.52+0.15)*(1.4*1.4*3.14/4)]+[(1.35+0.15)*(1.4*1.4*3.14/4)]}					
wo=-2.76	0	<objętość rur fi 200mm> - (72.7*0.22*0.22*3.14/4)					
wo=-29.08	0	<grubość nowej nawierzchhni z podbudową>-(1.0*72,7*0.4)					
scn=126.92	0					
wo=114.23	1	126,92*90%					

[POZYCJA]
id=1983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12.69
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=12.69	1	126,92*10%					

[POZYCJA]
id=1984
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=137.83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=137.83	1	<zasypanie rur >126,92+10,91					

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1921
nu=1.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1922
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0124-03	4-05I	0124-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=72.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=72.7	1	72,7					

[POZYCJA]
id=1924
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0409-01	4-05I	0409-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1971
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0409-02	4-05I	0409-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=-5
jm= 0.5m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=-5	1	-5					

[POZYCJA]
id=1926
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-08 0101-04	9-08	0101-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm uszczelniane uszczelniane uszczelką typu S - wytrzymałość FN-40 kN/m
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=72.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=72.7	1	72,7					

[POZYCJA]
id=1976
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0203-10	4-02	0203-10		1
mpn=_1211
na=Odkorkowanie zaślepionego króćca Dn 200mm w systemowej kinecie PP w istniejącej studzience tworzywowej fi 425mm - S0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1979
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm1310- w ramach przebudowy zlikwidowanie dopływu ks200mm w studni betonowej 1200mm - S2
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1930
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0210-04	4	0210-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie przepadu w studzience S2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<S1, S3)>2					

[POZYCJA]
id=1929
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-04	4	1413-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=-3
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=-3	1	-3					

[POZYCJA]
id=1931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-02	4	1413-02		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=-4
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=-4	1	-4					

[POZYCJA]
id=1935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez ściany studni przy grubości ściany do 20 cm - przejście szczelne o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1936
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=72.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=72.7	1	72,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1977
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA SANITARNA - PLAC STUDZIENNY 2
wa=0
kn=0	0	0
id=1938
nu=1.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1939
nu=1.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1985
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.02
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.019					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi (humus, okruchy cegły, kamienia, żużel, śmieci itp.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=26.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=11.68	0	<S1-S6>1.0*[(2.11+1,76)/2+0.15]*5,6					
wo=20.35	0	<S6-S7> 1.0*[(1,76+1.0)/2+0.15]*13,3					
wo=5.17	0	<studnie> [(1,76+0.15)*1,3*1,3]+[(1,00+0.15)*1,3*1,3]					
wo=-7.56	0	<grubość nawierzchni>-(1.0*18,9*0.4)					
scn=29.64	0					
wo=26.68	1	29,64*90%					

[POZYCJA]
id=1987
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2.96	1	29,64*10%					

[POZYCJA]
id=1988
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=44.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=23.35	1	<S1-S6>2*[(2.11+1,76)/2+0.15]*5,6					
wo=21.36	1	<S6-S7> 2*[(1.76+1.5)/2+0.15]*6					

[POZYCJA]
id=2324
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-02	9-11	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem z warstwą 10cm kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=18.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	<od S1 do S7>1.0*18,9					

[POZYCJA]
id=1991
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (na zakład 30cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=49.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=49.14	1	<od S1 do S7>(1.0+0.15*2+0.2*2+0.3*2+0.3)*18,9					

[POZYCJA]
id=1992
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2.84	1	<podsypka>1.0*0.15*18,9					

[POZYCJA]
id=1993
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=16.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=29.64	0	<wykop całkowity> 29,64					
wo=-2.84	0	<warstwa podsypki z piasku> - 2,84					
wo=-0.6	0	<objętość studni > - {[(1,76+0.15)*(0.5*0.5*3.14/4)]+[(1,00+0.15)*(0.5*0.5*3.14/4)]}					
wo=-0.72	0	<objętość rur fi 200mm> - (18,9*0.22*0.22*3.14/4)					
wo=-7.56	0	<grubość nowej nawierzchhni z podbudową>-(1.0*18,9*0.4)					
scn=17.92	0					
wo=16.13	1	17,92*90%					

[POZYCJA]
id=1994
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.79	1	17,92*10%					

[POZYCJA]
id=1995
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=20.76	1	<zasypanie rur >17,92+2,84					

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1954
nu=1.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1955
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0124-03	4-05I	0124-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=18.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9					

[POZYCJA]
id=1959
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-08 0101-04	9-08	0101-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm uszczelniane uszczelniane uszczelką typu S - wytrzymałość FN-40 kN/m
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=18.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9					

[POZYCJA]
id=1973
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<S6 i S7>2					

[POZYCJA]
id=1968
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez ściany studni przy grubości ściany do 20 cm - przejście szczelne o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<S1>1					

[POZYCJA]
id=1969
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=18.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	18,9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2052
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

