[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN. ul. Stary Rynek bez łącznika_wodociąg
pe=3
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. STARY RYNEK BEZ ŁĄCZNIKA
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieć wodociągowa z przyłączami oraz zasilenie zdroju ulicznego - Stary Rynek bez łącznika
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310     2.1. Nazwa zadania :    REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE1310                                                - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE 1310                                                  DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW   ZDEGRADOWANYCH1310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJA SANITARNA - Ul. Stary Rynek1310          2.2.1.1.  Sieć wodociągowa w ul. Stary Rynek1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310          2.2.1.2. Przyłącza wodociągowe  w ul. Stary Rynek1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310          2.2.1.3. Zasilenie zdroju ulicznego od komory technicznej1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty montażowe1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=UL. STARY RYNEK
wa=0
kn=0	0	0
id=2520
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. STARY RYNEK - SIEĆ
wa=0
kn=0	0	0
id=2521
nu=1.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2536
nu=1.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2537
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.15
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0.153					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=231.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=306.4	0	153,2*1.0*(1.9+0.1)					
wo=-49.02	0	<grubość nawierzchni>-153,2*0.8*0.4					
scn=257.38	0					
wo=231.64	1	257,38*90%					

[POZYCJA]
id=2539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=25.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=25.74	1	257,38*10%					

[POZYCJA]
id=2540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=490.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=490.24	1	2*153,2*(1.9+0.1-0.4)					

[POZYCJA]
id=2543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.32	1	<podsypka>1.0*0.1*153,2					

[POZYCJA]
id=2544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=206.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=229.8	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.9-0.4)*153,2					
scn=229.8	0					
wo=206.82	1	229,8*90%					

[POZYCJA]
id=2545
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=22.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=22.98	1	229,8*10%					

[POZYCJA]
id=2546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=245.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=245.12	1	<warstwa podsypki i obsypki> 15,32+229,8					

[POZYCJA]
id=2547
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2548
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2549
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=zabezp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2551
nu=1.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2552
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-02	4-05I	0118-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=153.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=153.2	1	153,2					

[POZYCJA]
id=2779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0110-02	8	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego równoprzelotowego o śr.125mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2	0	ilość trójników
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<węzeł S7 i S8>2					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[POZYCJA]
id=2780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękkouszczenione DN125, D250mm, k210mm typ długi L=325mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<węzeł S8 - zasuwa>1					

[POZYCJA]
id=2554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękkouszczenione DN125, D250mm, k210mm typ długi L=325mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<węzeł S2 - zasuwa>1					

[POZYCJA]
id=2555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwę
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	<S2>0.5*0.5*1.0*1					

[POZYCJA]
id=2565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0110-02	8	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego redukcyjnego o śr.125/80 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4	0	ilość trójników
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	<węzeł S4, S11, S16, S17>4					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[POZYCJA]
id=2556
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-05	4	1009-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=153.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=153.2	1	153,2					

[POZYCJA]
id=2557
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-05	4	1010-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=15
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=2559
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 1 1/4"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2560
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=153.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=153.2	1	153,2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2564
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. STARY RYNEK - PRZYŁĄCZA
wa=0
kn=0	0	0
id=2567
nu=1.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2569
nu=1.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2570
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.05
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	0.053					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=84.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=105.4	0	52,7*1.0*(1.9+0.1)					
wo=-12	0	<grubość nawierzchni>-30*1.0*0.4					
scn=93.4	0					
wo=84.06	1	93,4*90%					

[POZYCJA]
id=2572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=9.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=9.34	1	93,4*10%					

[POZYCJA]
id=2573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=168.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=168.64	1	2*52.7*(1.9+0.1-0.4)					

[POZYCJA]
id=2574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5.27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5.27	1	<podsypka>1.0*0.1*52,7					

[POZYCJA]
id=2575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=79.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=88.13	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.9-0.4)*30+1,0*1,9*22,7					
scn=88.13	0					
wo=79.32	1	88,13*90%					

[POZYCJA]
id=2576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=8.81	1	88,13*10%					

[POZYCJA]
id=2577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=93.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=93.4	1	<warstwa podsypki i obsypki> 5.27+88,13					

[POZYCJA]
id=2578
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2579
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2580
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=zabezp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2581
nu=1.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2582
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-01	4-05I	0118-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=40.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=40.3	1	40,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8
wm=1		1
ws=0.8		0.8

[POZYCJA]
id=2636
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-01	4-05I	0118-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	12.4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8
wm=1		1
ws=0.8		0.8

[POZYCJA]
id=2583
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0220-01	4-05I	0220-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 50 mm uszczelnionej folią aluminiową
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2600
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0220-01	4-05I	0220-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 32 mm uszczelnionej folią aluminiową
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8
wm=1		1
ws=0.8		0.8

[POZYCJA]
id=2599
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=12.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	12,4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2585
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=40.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=40.3	1	40,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-01	4	1119-01		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	<Hp7, Hp8, Hp9>3					

[POZYCJA]
id=2589
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 1 1/4" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2590
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 2" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2591
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 32mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 40mm z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2592
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 50mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 63mm z gwintem wewnętrznym 2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod hydrant i zasuwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	0.5*0.5*1.0*15					

[POZYCJA]
id=2594
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=52.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=52.7	1	52,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.4
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[POZYCJA]
id=2596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.4
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[POZYCJA]
id=2598
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=ZASILENIE ZDROJU ULICZNEGO od komory technicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=2604
nu=1.3
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2605
nu=1.3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2606
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0.02
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.024					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=43.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=48.6	0	24,3*1.0*(1.9+0.1)					
scn=48.6	0					
wo=43.74	1	48,6*90%					

[POZYCJA]
id=2608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.86	1	48,6*10%					

[POZYCJA]
id=2609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=97.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=97.2	1	2*24,3*(1.9+0.1)					

[POZYCJA]
id=2610
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2.43
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2.43	1	<podsypka>1.0*0.1*24,3					

[POZYCJA]
id=2611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=41.55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=46.17	0	<warstwa obsypki >  1.0*1,9*24,3					
scn=46.17	0					
wo=41.55	1	46,17*90%					

[POZYCJA]
id=2612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.62	1	46,17*10%					

[POZYCJA]
id=2613
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=48.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=48.6	1	<warstwa podsypki i obsypki> 2,43+46,17					

[POZYCJA]
id=2614
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2615
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2618
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=zabezp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2617
nu=1.3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2619
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=24.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=24.3	1	24,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-03	4	0140-03		1
mpn=1211
na=Wodomierz skrzydełkowy mokrobieżny dn25mm, qn=3,5m3/h antymagnesowy klasy C.1310- w komorze technicznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-01	4	0123-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm - typ EA
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory spustowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2630
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-05	4	1119-05		1
mpn=_1211
na=Uliczne zdroje wodociągowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2631
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=24.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=24.3	1	24,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=0.3
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[POZYCJA]
id=2633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=0.3
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[POZYCJA]
id=2642
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 28-04	15	28-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8					

[POZYCJA]
id=2643
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-03	2-19	0306-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE,  o śr. nom. 75 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[POZYCJA]
id=2635
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

