[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN. ul. Piłsudskiego
pe=3
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. PIŁSUDSKIEGO
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieci wod.-kan. - ul. Piłsudskiego
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310     2.1. Nazwa zadania :REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU1310              - OPOLE LUBELSKIE - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY                                 OPOLE LUBELSKIE DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW                                    ZDEGRADOWANYCH13101310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI - UL. PIŁSUDSKIEGO13101310          2.2.1.1.  Sieć wodociągowa w ul. Piłsudskiego1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i  montażowe1310          2.2.1.2. Przyłącza wodociągowe  w ul. Piłsudskiego1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310          2.2.1.4. Kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego1310                       - roboty ziemne 1310                       - roboty demontażowe i montażowe1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.1310      .1310                1310                

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=UL. PIŁSUDSKIEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=1746
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. PIŁSUDSKIEGO - SIEĆ
wa=0
kn=0	0	0
id=1769
nu=1.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1770
nu=1.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1771
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.12
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	0,118					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=203.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=230.1	0	118*1.0*(1.85+0.1)					
wo=43	0	<komora przewiertowa>(3*2*2.5+1.3*2*2.5)*2					
wo=-47.2	0	<grubość podbudowy i asfaltu>-(1.0*118*0.4)					
scn=225.9	0					
wo=203.31	1	225,9*90%					

[POZYCJA]
id=1779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=22.59	1	225,9*10%					

[POZYCJA]
id=1780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=503.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=460.2	1	2*118*(1.85+0.1)					
wo=43	1	<komory przewiertowe>(3*2.5*2+1.3*2.5*2)*2					

[POZYCJA]
id=1807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=11.8	1	<podsypka>1.0*0.1*118					

[POZYCJA]
id=1805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=153.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=171.1	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.85-0.4)*118					
scn=171.1	0					
wo=153.99	1	171,1*90%					

[POZYCJA]
id=1784
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=17.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=17.11	1	171,1*10%					

[POZYCJA]
id=1806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=182.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=182.9	1	<warstwa podsypki i obsypki> 11,8+171,1					

[POZYCJA]
id=1847
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1848
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1849
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=zabezp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1786
nu=1.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1787
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0122-02	4-05I	0122-02		1
mpn=_1211_
na=Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=118
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118					

[POZYCJA]
id=2040
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0110-02	8	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego redukcyjnego o śr.125/80 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1	0	ilość trójników
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<węzeł Pił14>1					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[POZYCJA]
id=2691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-03	2	0106-03		1
mpn=_1211
na=Bloki oporowe przy zmianie kierunku wodociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0.5*0.3*0.5*2					

[POZYCJA]
id=1809
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-05	4	1009-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=118
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118					

[POZYCJA]
id=1793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-05	4	1010-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=13
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=1812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 1 1/2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1813
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2039
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1801
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=118
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1803
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1804
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. PIŁSUDSKIEGO - PRZYŁĄCZA
wa=0
kn=0	0	0
id=1814
nu=1.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1815
nu=1.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1816
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.11
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	0.111					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1817
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=128.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=179.4	0	(111-19)*1.0*(1.85+0.1)					
wo=-36.8	0	<grubość podbudowy i asfaltu>-[1.0*(111-19)*0.4]					
scn=142.6	0					
wo=128.34	1	142,6*90%					

[POZYCJA]
id=1818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=14.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=14.26	1	142,6*10%					

[POZYCJA]
id=1819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=358.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=358.8	1	2*(111-19)*(1.85+0.1)					

[POZYCJA]
id=1820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=9.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=9.2	1	<podsypka>1.0*0.1*(111-19)					

[POZYCJA]
id=1821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=120.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=133.4	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.85-0.4)*(111-19)					
scn=133.4	0					
wo=120.06	1	133,4*90%					

[POZYCJA]
id=1822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=13.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=13.34	1	133,4*10%					

[POZYCJA]
id=2779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV1310- komora przewiertowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=43
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	<komora przewiertowa>(3*2*2.5+1.3*2*2.5)*2					

[POZYCJA]
id=1823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=142.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=142.6	1	<warstwa podsypki i obsypki> 9,2+133,4					

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1824
nu=1.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1826
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego Dn 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=1827
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego Dn 40mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[POZYCJA]
id=1828
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego Dn 32mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=1853
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0219-01	4-05I	0219-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 40 - 50 mm z obudową
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2042
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-01	4	1119-01		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<Hp3>1					

[POZYCJA]
id=2043
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod hydrant i zasuwę
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.5*0.5*1.0*2					

[POZYCJA]
id=1833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-03	2	0106-03		1
mpn=_1211
na=Bloki oporowe przy zmianie kierunku wodociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0.5*0.3*0,5*2					

[POZYCJA]
id=2044
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=59.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=59.3	1	59,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1837
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=31.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=31.8	1	31,8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1838
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=19.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=19.9	1	19,9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1861
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 50mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 63mm z gwintem wewnętrznym 2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1862
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 40mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 50mm z gwintem wewnętrznym 1 1/2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1863
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 32mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 40mm z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1864
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1857
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-02	2-18	0306-02		1
mpn=_1211
na=Przejście pod pasem drogowym w rurze osłonowej PE dn 160 x 9,1
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	9,5*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=0.4		0.4

[POZYCJA]
id=1858
pd=MBiPMB 1986-1987	KNP	05 0506-03.04	05	0506-03.04		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie rury osłonowej o śr.160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1841
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 2" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1840
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 1 1/2" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1839
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 1 1/4" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=3.25	1	0.5*0.5*1*13					

[POZYCJA]
id=1842
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=111
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=111	1	111					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1844
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1856
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA SANITARNA - UL. PIŁSUDSKIEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=1859
nu=1.3
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1860
nu=1.3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1866
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0.03
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.032					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1871
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.  - wywóz ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=134.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=7.98	0	<A-S2>1,1*(2.75+0.15)*2,5					
wo=45.13	0	<S2-S2a> 1.1*[(2.75+2.57)/2+0.15]*14.6					
wo=54.26	0	<S2a-S3> 1,1*[(2.57+2.8)/2+0.15]*17.4					
wo=4.87	0	<S3a> 1.1*(2.8+0.15)*1.5					
wo=51.08	0	<studnie> [(2.75+0.15)*2.5*2.5]+[(2.8+0.15)*2.5*2.5]+[(2.57+0,15)*1.3*1.3]+[(2.8+0,15)*1.3*1.3]+[(2.77+0,15)*1.3*1.3]					
wo=-14.08	0	<grubość podbudowy i asfaltu>-(1,1*32*0.4)					
scn=149.24	0					
wo=134.32	1	149,24*90%					

[POZYCJA]
id=1872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=14.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=14.92	1	149,24*10%					

[POZYCJA]
id=1873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=199.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=9.75	1	<A-S2>2*(1.8+0.15)*2,5					
wo=82.05	1	<S2-S2a> 2*[(2.75+2.57)/2+0.15]*14.6					
wo=98.66	1	<S2a-S3> 2*[(2.57+2.8)/2+0.15]*17.4					
wo=8.85	1	<S3a> 2*(2.8+0.15)*1,5					

[POZYCJA]
id=1874
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-05	1	0313-05		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV1310- przy studzienkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=51.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=51.58	1	<studnie> {(2.75+0.15)*2.5+(2.8+0.15)*2.5+(2.57+0,15)*1.3+(2.8+0,15)*1.3+(2.77+0,15)*1.3}*2					

[POZYCJA]
id=1875
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=5.28	1	<podsypka>1,1*0.15*32					

[POZYCJA]
id=1902
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=104.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=149.24	0	<wykop całkowity> 149,24					
wo=-5.28	0	<warstwa podsypki z piasku> - 1,1*0.15*32					
wo=-12.02	0	<objętość studni > -{[(2.75+0.15)*(1.5*1.5*3.14/4)]+[(2.8+0.15)*(1.5*1.5*3.14/4)]+[(2.57+0.15)*(0.5*0.5*3.14/4)]+[(2.8+0,15)*(0.5*0.5*3.14/4)]+[(2.77+0,15)*(0.5*0.5*3.14/4)]}					
wo=-2.25	0	<objętość rur fi 250mm> - (32*0.299*0.299*3.14/4)					
wo=-14.08	0	<grubość nowej nawierzchhni z podbudową>-(1,1*32*0.4)					
scn=115.61	0					
wo=104.05	1	115,61*90%					

[POZYCJA]
id=1877
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=11.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=11.56	1	115,61*10%					

[POZYCJA]
id=1878
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=120.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=120.89	1	<zasypanie rur >115.61+5,28					

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1882
nu=1.3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1883
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0314-02	4-05I	0314-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[POZYCJA]
id=1884
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0409-01	4-05I	0409-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1885
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-04	4-02	0233-04		1
mpn=1211
na=Likwidacja włączenia na sztywno do kanału sanitarnego Dn 250mm dopływu ścieków z prywatnej posesji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	<S2A, S3A, S4A>3					

[POZYCJA]
id=1899
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05II 0101-01	4-05II	0101-01		1
mpn=1211_
na=Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału1310- czyszczenie istniejącego kanału na odcinku bezwykopowej naprawy
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[POZYCJA]
id=1900
pd=						0
na=Inspekcja kontrolna TV kanału kamionkowego Dn 250mm przed naprawą
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=72
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[POZYCJA]
id=1886
pd=						0
na=Bezwykopowa naprawa w miejscu pęknięcia na kanale kamionkowym Dn 250mm za pomocą rękawa tzw. pakera o dł. 0,5 m z żywicy epoksydowej
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1896
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0410-06	4-05I	0410-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 120 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1897
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0626-06	2-18	0626-06		1
mpn=1211
na=Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i wlazem dla kominów o śr. 120 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1898
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-08 0102-05	9-08	0102-05		1
mpn=_1211
na=Montaż króćców dostudziennych kamionkowych kanalizacyjnych o śr. 250 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1887
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-08 0101-05	9-08	0101-05		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 250 mm uszczelniane uszczelką typu S - wytrzymałość FN-40 kN/m
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[POZYCJA]
id=1888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-03	4	1413-03		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<S2, S4>2					

[POZYCJA]
id=1891
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-02	4	1427-02		1
mpn=1211
na=Przejście przez ściany studni przy grubości ściany do 20 cm - przejście szczelne o śr. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1892
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-03	2-18	0804-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1901
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

