[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN. ul. Stary Rynek bez łącznika_wodociąg
pe=3
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=150853.33
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. STARY RYNEK BEZ ŁĄCZNIKA
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieć wodociągowa z przyłączami oraz zasilenie zdroju ulicznego - Stary Rynek bez łącznika
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310     2.1. Nazwa zadania :    REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE1310                                                - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE 1310                                                  DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW   ZDEGRADOWANYCH1310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJA SANITARNA - Ul. Stary Rynek1310          2.2.1.1.  Sieć wodociągowa w ul. Stary Rynek1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310          2.2.1.2. Przyłącza wodociągowe  w ul. Stary Rynek1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310          2.2.1.3. Zasilenie zdroju ulicznego od komory technicznej1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty montażowe1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=918.36
cw=874.63	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.706

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=200.47
cw=190.92	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.06

[RMS ZEST 616]
ty=S
na=Ciągnik siodł.z nacz.16t (1)	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=87.69
cw=87.69	PLN
il=4.979

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Cieśla II	0
id=42	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 606]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=567.53
cw=540.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.605

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=305.38
cw=290.84	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	0
id=1122210	2
jm=kg	033
ce=3.97
cw=3.97	PLN
il=32

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=063	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=064	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 933]
ty=M
na=Hydrant żeliwny podziemny wolnoprzelotowy o śr. 80 mm z przyłączem kołnierzowym i samoczynnym odwodnieniem, gł. zabud. 1,50m	0
id=5880199	2
jm=szt.	020
ce=3933.3
cw=3746	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Izolarz II	0
id=92	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=6.12
cw=5.83	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.148

[RMS ZEST 749]
ty=M
na=Kolana bose PE100 fi 125mm	0
id=5642910	1
jm=szt	020
ce=245.28
cw=233.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 961]
ty=M
na=Kolana bose PE100 fi 32mm	0
id=5642903	1
jm=szt	020
ce=24.76
cw=23.58	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=Kolana bose PE100 fi 63mm	0
id=5642906	1
jm=szt	020
ce=67.39
cw=64.18	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.3

[RMS ZEST 998]
ty=M
na=Kołnierz żeliwny ISO z zabezpieczeniem przed przesunięciem dla rur żeliwnych Dn 100-125mm	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=411.6
cw=392	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=64.05
cw=61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.34

[RMS ZEST 981]
ty=M
na=Konsola wodomierza Dn 25mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=241.5
cw=230	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 754]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=83.73
cw=83.73	PLN
il=40.375

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=koryto drewniane	0
id=2491899	2
jm=szt.	020
ce=30.24
cw=28.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	0
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=954.94
cw=909.47	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.123

[RMS ZEST 938]
ty=M
na=Króciec żel. dwukoł. FF fi 80mm,L=400mm	0
id=5241005	2
jm=szt	020
ce=154.14
cw=146.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Króciec żel.ciśn.jednokoł. FW fi 100mm	0
id=5681203	2
jm=szt	020
ce=59.77
cw=56.92	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.17

[RMS ZEST 774]
ty=M
na=Króciec żeliwny dwukołnierzowy dn 80x1000mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=268.8
cw=256	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 979]
ty=M
na=Kształtki do rur PE - złączka Pe-gwint zewnętrzny 32(mm)x1	0
id=564830208	3
jm=szt	020
ce=4.88
cw=4.65	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 987]
ty=M
na=Kurek spustowy mosiężny z/złączką fi 25mm	0
id=5701302	1
jm=szt	020
ce=36.49
cw=34.75	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 974]
ty=M
na=Łącznik do wodomierzy fi 25mm	0
id=6302003	1
jm=kpl	090
ce=31.19
cw=29.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 935]
ty=M
na=Łuk kołnierzowy ze stopką fi 80mm	0
id=5891201	2
jm=szt	020
ce=151.01
cw=143.82	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=Malarz II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 601]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 602]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 603]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=Obudowa do zasuw, teleskop.	0
id=5831021	1
jm=szt	020
ce=120.75
cw=115	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 995]
ty=M
na=Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1" DN 25, grub. izolacji 50 mm	0
id=675040405	3
jm=m	040
ce=23.52
cw=22.4	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.818

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	3
jm=kg	034
ce=3.29
cw=3.13	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=226.824

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=21.38
cw=20.36	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=406.476

[RMS ZEST 675]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=3.32
cw=3.16	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.85

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.17
cw=13.17	PLN
il=1087.61

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12.95
cw=12.95	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 110mm	0
id=7584050	1
jm=m	040
ce=8.4
cw=8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 997]
ty=M
na=Rura z polietylenu PE 100, SDR 11  fi 75x6,8 mm	0
id=563130161	3
jm=m	040
ce=25.55
cw=24.33	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.515

[RMS ZEST 678]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn 40x3,7	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=7.12
cw=6.78	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.434

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn 63x5,8	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=17.54
cw=16.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.106

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn125x11,4	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=64.07
cw=61.02	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156.264

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=28.92
cw=27.54	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 546]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=52.84
cw=52.84	PLN
il=14.811

[RMS ZEST 812]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=73.7
cw=73.7	PLN
il=138.224

[RMS ZEST 956]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=57.49
cw=57.49	PLN
il=17.085

[RMS ZEST 937]
ty=M
na=Skrzynka uliczna do hydrantów z tworzywa teleskopowa	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=319.2
cw=304	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 717]
ty=M
na=Skrzynka uliczna sztywna do przyłączy domowych	0
id=5891199	0
jm=kpl	020
ce=68.25
cw=65	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw	0
id=5891111	2
jm=szt.	020
ce=359.1
cw=342	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw	0
id=5891299	2
jm=szt.	020
ce=370.65
cw=353	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=150.12
cw=142.97	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.023

[RMS ZEST 604]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 605]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 627]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=78.83
cw=78.83	PLN
il=3.834

[RMS ZEST 780]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=89.35
cw=89.35	PLN
il=10.568

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=6.52
cw=6.21	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.913

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=tablica informacyjna do znakowania rurociągów	0
id=1355099	2
jm=szt.	020
ce=13.76
cw=13.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=Taśma ostrzegawczo-sygnalizacyjna	0
id=854140102	3
jm=m	040
ce=0.36
cw=0.34	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=230.2

[RMS ZEST 930]
ty=M
na=Trójnik żeliwny redukcyjny kołnierzowy Dn 125x80mm, L 400mm	0
id=5323504	1
jm=szt	020
ce=643.65
cw=613	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 939]
ty=M
na=Trójnik żeliwny równoprzelotowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Dn 125mm, L 400mm	0
id=5323504	1
jm=szt	020
ce=695.1
cw=662	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt.	020
ce=43.05
cw=41	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.34

[RMS ZEST 408]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=19.02
cw=19.02	PLN
il=38.592

[RMS ZEST 977]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0.75
cw=0.71	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 1 1/4"	0
id=5884000	2
jm=szt.	020
ce=286.65
cw=273	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"	0
id=5884000	2
jm=szt.	020
ce=286.65
cw=273	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 970]
ty=M
na=Uszczelka b/azbestowa płaska fi 25mm	0
id=6814003	1
jm=szt	020
ce=0.93
cw=0.89	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=4.1
cw=3.9	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=4.44
cw=4.23	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.922

[RMS ZEST 973]
ty=M
na=Wodomierz do wody WS 4 NKP - Q = 3,5 m3/h	0
id=6301214	1
jm=szt	020
ce=231.71
cw=220.68	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 715]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna z gwintem wewnętrznym dla rur PE 1 1/4"	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=416.85
cw=397	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 712]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna z gwintem wewnętrznym dla rur PE 2"	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=540.75
cw=515	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 940]
ty=M
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona DN125 typ długi L=325mm	0
id=5811000	2
jm=szt.	020
ce=950.25
cw=905	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=Zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa, klinowa, żeliwna DN80, D200mm, k160mm, typ długi L=280mm	0
id=5811000	2
jm=szt.	020
ce=575.4
cw=548	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 978]
ty=M
na=Zawory zapor.z kiel.gwint.1,6MPa fi 25mm	0
id=5830204	2
jm=szt	020
ce=119.58
cw=113.89	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 983]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 32mm	0
id=5703204	1
jm=szt	020
ce=310.76
cw=295.96	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 962]
ty=M
na=zdrój wodociągowy uliczny	0
id=5764399	2
jm=szt.	020
ce=15750
cw=15000	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 503]
ty=S
na=Zespół prądotwór.3-faz.5kVA	0
id=81121	1
jm=m-g	148
ce=13.54
cw=13.54	PLN
il=15.66

[RMS ZEST 618]
ty=S
na=zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm	0
id=72551	1
jm=m-g	148
ce=54.46
cw=54.46	PLN
il=10.35

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=Złączki ISO dla rur PE dn 40 z gwintem wewnętrznym 1 1/ 4"	0
id=5623999	2
jm=szt.	020
ce=64.05
cw=61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4

[RMS ZEST 851]
ty=M
na=Złączki ISO dla rur PE dn63 z gwintem wewnętrznym 2"	0
id=5623999	2
jm=szt.	020
ce=124.95
cw=119	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.32

[RMS ZEST 716]
ty=M
na=Złączki ISO do rur PE Gwint 1 1/4" Dz 40 PN 16	0
id=	3
jm=szt	020
ce=64.05
cw=61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=Złączki ISO do rur PE Gwint 2" Dz 63 PN 16	0
id=	3
jm=szt	020
ce=124.95
cw=119	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 867]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=73.42
cw=73.42	PLN
il=5.638

[RMS ZEST 659]
ty=M
na=żwir sortowany	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=92.8
cw=88.38	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.14

[RMS ZEST 56]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 284]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=94.747

[RMS ZEST 298]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=1559.136

[ELEMENT 1]
na=UL. STARY RYNEK
wa=150853.33
kn=14324.8	88818.34	18937.06
id=2520
nu=1
wn=21450.48	5472.65

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. STARY RYNEK - SIEĆ
wa=75707.45
kn=8955.68	36540.4	12082.75
id=2521
nu=1.1
wn=13567.16	3461.46

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=36947.26
kn=6529.69	7021.27	10008.77
id=2536
nu=1.1.1
wn=10666.79	2720.74

[POZYCJA]
id=2537
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.15
jm=km	043
kj=1471.55	15.61	396.3
cj=3395.48
wn=180.71	46.09
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0.153					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=117	0	117
np=1
wa=220.73
wb=399.4155
il=16.76

[RMS 285]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=2.34
wb=2.3415
il=0.016

[RMS 546]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=59.45
wb=107.565
il=1.125

[POZYCJA]
id=2538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=231.64
jm=m3	060
kj=2.48	0	21.03
cj=42.54
wn=3511.66	896.45
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=306.4	0	153,2*1.0*(1.9+0.1)					
wo=-49.02	0	<grubość nawierzchni>-153,2*0.8*0.4					
scn=257.38	0					
wo=231.64	1	257,38*90%					

[RMS 92]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=574.47
wb=1040.0636
il=43.548

[RMS 754]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=1304.13
wb=2360.4116
il=15.566

[RMS 812]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=3567.26
wb=6453.4904
il=48.413

[POZYCJA]
id=2539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=25.74
jm=m3	060
kj=39.51	0	0
cj=71.49
wn=655.86	167.31
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=25.74	1	257,38*10%					

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=1016.99
wb=1840.1526
il=77.22

[POZYCJA]
id=2540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=490.24
jm=m2	050
kj=6.85	2.91	0
cj=15.31
wn=2166.86	553.97
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=490.24	1	2*153,2*(1.9+0.1-0.4)					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=3358.14
wb=6078.976
il=254.925

[RMS 128]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=485.34
wb=485.3376
il=147.072

[RMS 756]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=406.9
wb=406.8992
il=0.441

[RMS 629]
nz=0.0008	0	0.00083
np=1
wa=220.61
wb=220.608
il=0.392

[RMS 229]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=299.05
wb=299.0464
il=49.024

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=14.71
wb=14.7072
il=14.119

[POZYCJA]
id=2543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15.32
jm=m3	060
kj=24.5	23.01	12.93
cj=90.74
wn=369.82	94.37
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.32	1	<podsypka>1.0*0.1*153,2					

[RMS 92]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=375.34
wb=679.1356
il=28.495

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=343.93
wb=343.934
il=16.086

[RMS 284]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=8.58
wb=8.5792
il=8.598

[RMS 408]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=198.09
wb=358.488
il=10.418

[POZYCJA]
id=2544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=206.82
jm=m3	060
kj=1.76	22.45	2.25
cj=29.71
wn=535.66	136.5
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=229.8	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.9-0.4)*153,2					
scn=229.8	0					
wo=206.82	1	229,8*90%					

[RMS 92]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=364
wb=659.7558
il=27.714

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=4643.11
wb=4643.109
il=217.161

[RMS 408]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=275.07
wb=498.4362
il=14.477

[RMS 627]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=190.27
wb=343.3212
il=2.42

[POZYCJA]
id=2545
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=22.98
jm=m3	060
kj=19.1	22.45	0
cj=57.01
wn=283.11	72.16
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=22.98	1	229,8*10%					

[RMS 92]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=438.92
wb=794.1888
il=33.321

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=515.9
wb=515.901
il=24.129

[POZYCJA]
id=2546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=245.12
jm=m3	060
kj=0.45	0	17.96
cj=33.3
wn=2909.57	740.26
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=245.12	1	<warstwa podsypki i obsypki> 15,32+229,8					

[RMS 92]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=110.3
wb=198.5472
il=8.334

[RMS 754]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=860.37
wb=1556.512
il=10.271

[RMS 780]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=598.09
wb=1080.9792
il=6.692

[RMS 812]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=2943.89
wb=5328.9088
il=39.955

[POZYCJA]
id=2547
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=30.55	55.6	0
cj=110.88
wn=19.7	5.03
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=30.55
wb=55.28
il=2.32

[RMS 112]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=3.05
wb=3.05
il=0.01

[RMS 281]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.6
wb=0.6
il=0.02

[RMS 667]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=19.1
wb=19.1
il=0.02

[RMS 283]
nz=8	0	8
np=1
wa=31.76
wb=31.76
il=8

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=1.09
wb=1.09
il=1.09

[POZYCJA]
id=2548
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=27.92	0	0
cj=50.52
wn=18.01	4.59
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=27.92
wb=50.52
il=2.12

[POZYCJA]
id=2549
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=zabezp.	000
kj=12.33	25.2	12.15
cj=69.5
wn=15.79	4.03
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=12.33
wb=22.31
il=0.936

[RMS 289]
nz=3	0	3
np=1
wa=25.2
wb=25.2
il=3
nan=1

[RMS 546]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=12.15
wb=21.99
il=0.23

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=38760.19
kn=2425.99	29519.13	2073.98
id=2551
nu=1.1.2
wn=2900.37	740.72

[POZYCJA]
id=2552
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-02	4-05I	0118-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=153.2
jm=m	040
kj=3.09	0	1.03
cj=7.45
wn=405.98	104.18
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=153.2	1	153,2					

[RMS 92]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=473.39
wb=856.388
il=36.002

[RMS 956]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=157.8
wb=284.952
il=2.758

[POZYCJA]
id=2779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0110-02	8	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego równoprzelotowego o śr.125mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2	0	ilość trójników
jm=szt	020
kj=76.65	2007.1	0
cj=2145.8
wn=98.88	25.22
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<węzeł S7 i S8>2					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 92]
nz=5.82	0	5.82
np=1
wa=153.3
wb=277.4
il=11.64

[RMS 939]
nz=1	0	1
np=1
wa=1390.2
wb=1390.2
il=2
nan=1

[RMS 998]
nz=3	0	3
np=1
wa=2469.6
wb=2469.6
il=6
nan=1

[RMS 298]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=154.4
wb=154.4
il=154.392

[POZYCJA]
id=2780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękkouszczenione DN125, D250mm, k210mm typ długi L=325mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=38.46	2287.1	13.21
cj=2380.6
wn=33.33	8.5
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<węzeł S8 - zasuwa>1					

[RMS 92]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=38.46
wb=69.6
il=2.92

[RMS 940]
nz=1	0	1
np=1
wa=950.25
wb=950.25
il=1

[RMS 998]
nz=2	0	2
np=1
wa=823.2
wb=823.2
il=2
nan=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=120.75
wb=120.75
il=1
nan=1

[RMS 614]
nz=1	0	1
np=1
wa=359.1
wb=359.1
il=1
nan=1

[RMS 284]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=33.8
wb=33.8
il=33.8

[RMS 546]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=13.21
wb=23.9
il=0.25

[POZYCJA]
id=2554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękkouszczenione DN125, D250mm, k210mm typ długi L=325mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=38.46	2287.1	13.21
cj=2380.6
wn=33.33	8.5
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<węzeł S2 - zasuwa>1					

[RMS 92]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=38.46
wb=69.6
il=2.92

[RMS 940]
nz=1	0	1
np=1
wa=950.25
wb=950.25
il=1

[RMS 998]
nz=2	0	2
np=1
wa=823.2
wb=823.2
il=2
nan=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=120.75
wb=120.75
il=1
nan=1

[RMS 614]
nz=1	0	1
np=1
wa=359.1
wb=359.1
il=1
nan=1

[RMS 284]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=33.8
wb=33.8
il=33.8

[RMS 546]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=13.21
wb=23.9
il=0.25

[POZYCJA]
id=2555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwę
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.25
jm=m3	060
kj=27.66	206.53	0
cj=256.58
wn=4.46	1.14
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	<S2>0.5*0.5*1.0*1					

[RMS 92]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=6.92
wb=12.5125
il=0.525

[RMS 718]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=50.87
wb=50.87
il=0.254

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.76
wb=0.7625
il=0.763

[POZYCJA]
id=2565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0110-02	8	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego redukcyjnego o śr.125/80 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4	0	ilość trójników
jm=szt	020
kj=76.65	1525.52	0
cj=1664.22
wn=197.76	50.44
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	<węzeł S4, S11, S16, S17>4					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 92]
nz=5.82	0	5.82
np=1
wa=306.6
wb=554.8
il=23.28

[RMS 930]
nz=1	0	1
np=1
wa=2574.6
wb=2574.6
il=4
nan=1

[RMS 998]
nz=2	0	2
np=1
wa=3292.8
wb=3292.8
il=8
nan=1

[RMS 298]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=234.68
wb=234.68
il=234.696

[POZYCJA]
id=2556
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-05	4	1009-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=153.2
jm=m	040
kj=2.92	69.58	5.55
cj=84.9
wn=836.47	212.95
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=153.2	1	153,2					

[RMS 92]
nz=0.222	0	0.222
np=1
wa=447.34
wb=808.896
il=34.01

[RMS 615]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=10011.62
wb=10011.62
il=156.264

[RMS 749]
nz=2	1	2
np=1
wa=490.24
wb=490.24
il=2
nan=1

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=157.8
wb=157.796
il=157.528

[RMS 616]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=436.62
wb=790.512
il=4.979

[RMS 867]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=413.64
wb=747.616
il=5.638

[POZYCJA]
id=2557
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-05	4	1010-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=15
jm=złącz.	000
kj=18.17	0	46.92
cj=117.78
wn=629.7	160.65
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 92]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=272.55
wb=493.2
il=20.7

[RMS 618]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=563.7
wb=1020
il=10.35

[RMS 503]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=140.1
wb=253.5
il=10.35

[POZYCJA]
id=2559
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=kpl.	090
kj=52.68	450.88	8.45
cj=561.5
wn=157.72	40.24
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 92]
nz=4	0	4
np=1
wa=210.72
wb=381.32
il=16

[RMS 730]
nz=1	0	1
np=1
wa=1146.6
wb=1146.6
il=4

[RMS 711]
nz=1	0	1
np=1
wa=499.8
wb=499.8
il=4
nan=1

[RMS 661]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.04
wb=55.04
il=4

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=102.08
wb=102.08
il=102.086

[RMS 546]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=33.8
wb=61.16
il=0.64

[POZYCJA]
id=2566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 1 1/4"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5
jm=kpl.	090
kj=52.68	386.33	8.45
cj=496.95
wn=197.15	50.3
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 92]
nz=4	0	4
np=1
wa=263.4
wb=476.65
il=20

[RMS 728]
nz=1	0	1
np=1
wa=1433.25
wb=1433.25
il=5

[RMS 716]
nz=1	0	1
np=1
wa=320.25
wb=320.25
il=5
nan=1

[RMS 661]
nz=1	0	1
np=1
wa=68.8
wb=68.8
il=5

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=109.35
wb=109.35
il=109.338

[RMS 546]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=42.25
wb=76.45
il=0.8

[POZYCJA]
id=2560
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=153.2
jm=m	040
kj=0.1	0.36	0.06
cj=0.65
wn=15.32	4.6
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=153.2	1	153,2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=15.32
wb=27.576
il=1.149

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.15
wb=55.152
il=153.2

[RMS 546]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=9.19
wb=16.852
il=0.169

[POZYCJA]
id=2561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=136.97	228.97	166.97
cj=778.96
wn=196.05	50
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=136.97
wb=247.85
il=10.4

[RMS 667]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=23.87
wb=23.87
il=0.025

[RMS 756]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=13.78
wb=13.78
il=0.015

[RMS 229]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=37.94
wb=37.94
il=6.2

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=43.38
wb=43.38
il=1.5

[RMS 670]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=5.98
wb=5.98
il=0.1

[RMS 671]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=8.61
wb=8.61
il=0.2

[RMS 672]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=12.81
wb=12.81
il=0.2

[RMS 658]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=35.14
wb=35.14
il=5.39

[RMS 879]
nz=6	0	6
np=1
wa=26.64
wb=26.64
il=6

[RMS 298]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=20.82
wb=20.82
il=20.815

[RMS 546]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=166.97
wb=302.14
il=3.16

[POZYCJA]
id=2562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=8.69	19.39	0
cj=35.12
wn=5.61	1.43
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=8.69
wb=15.73
il=0.66

[RMS 879]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=18.83
wb=18.83
il=4.24

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.565

[POZYCJA]
id=2563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=53.87	78.68	83.49
cj=327.23
wn=88.6	22.59
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=53.87
wb=97.48
il=4.09

[RMS 675]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=1.66
wb=1.66
il=0.5

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=43.38
wb=43.38
il=1.5

[RMS 879]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=31.35
wb=31.35
il=7.06

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=2.29
wb=2.29
il=2.292

[RMS 546]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=83.49
wb=151.07
il=1.58

[POZYCJA]
id=2564
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=1100
wn=	
cjw=1100	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. STARY RYNEK - PRZYŁĄCZA
wa=48869.67
kn=3720.05	33232.08	4618.13
id=2567
nu=1.2
wn=5377.49	1371.92

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=13904.36
kn=2426.87	2752.89	3735.97
id=2569
nu=1.2.1
wn=3974.84	1013.79

[POZYCJA]
id=2570
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.05
jm=km	043
kj=1471.55	15.61	396.3
cj=3395.48
wn=60.24	15.36
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	0.053					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=117	0	117
np=1
wa=73.58
wb=133.1385
il=5.587

[RMS 285]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0.78
wb=0.7805
il=0.005

[RMS 546]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=19.82
wb=35.855
il=0.375

[POZYCJA]
id=2571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=84.06
jm=m3	060
kj=2.48	0	21.03
cj=42.54
wn=1274.35	325.31
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=105.4	0	52,7*1.0*(1.9+0.1)					
wo=-12	0	<grubość nawierzchni>-30*1.0*0.4					
scn=93.4	0					
wo=84.06	1	93,4*90%					

[RMS 92]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=208.47
wb=377.4294
il=15.803

[RMS 754]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=473.26
wb=856.5714
il=5.649

[RMS 812]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=1294.52
wb=2341.9116
il=17.569

[POZYCJA]
id=2572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=9.34
jm=m3	060
kj=39.51	0	0
cj=71.49
wn=237.98	60.71
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=9.34	1	93,4*10%					

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=369.02
wb=667.7166
il=28.02

[POZYCJA]
id=2573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=168.64
jm=m2	050
kj=6.85	2.91	0
cj=15.31
wn=745.39	190.56
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=168.64	1	2*52.7*(1.9+0.1-0.4)					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=1155.18
wb=2091.136
il=87.693

[RMS 128]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=166.95
wb=166.9536
il=50.592

[RMS 756]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=139.97
wb=139.9712
il=0.152

[RMS 629]
nz=0.0008	0	0.00083
np=1
wa=75.89
wb=75.888
il=0.135

[RMS 229]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=102.87
wb=102.8704
il=16.864

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=5.06
wb=5.0592
il=4.857

[POZYCJA]
id=2574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5.27
jm=m3	060
kj=24.5	23.01	12.93
cj=90.74
wn=127.22	32.46
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5.27	1	<podsypka>1.0*0.1*52,7					

[RMS 92]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=129.12
wb=233.6191
il=9.802

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=118.31
wb=118.3115
il=5.534

[RMS 284]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.95
wb=2.9512
il=2.958

[RMS 408]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=68.14
wb=123.318
il=3.584

[POZYCJA]
id=2575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=79.32
jm=m3	060
kj=1.76	22.45	2.25
cj=29.71
wn=205.44	52.35
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=88.13	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.9-0.4)*30+1,0*1,9*22,7					
scn=88.13	0					
wo=79.32	1	88,13*90%					

[RMS 92]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=139.6
wb=253.0308
il=10.629

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=1780.73
wb=1780.734
il=83.286

[RMS 408]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=105.5
wb=191.1612
il=5.552

[RMS 627]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=72.97
wb=131.6712
il=0.928

[POZYCJA]
id=2576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8.81
jm=m3	060
kj=19.1	22.45	0
cj=57.01
wn=108.54	27.66
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=8.81	1	88,13*10%					

[RMS 92]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=168.27
wb=304.4736
il=12.775

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=197.78
wb=197.7845
il=9.251

[POZYCJA]
id=2577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=93.4
jm=m3	060
kj=0.45	0	17.96
cj=33.3
wn=1108.66	282.07
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=93.4	1	<warstwa podsypki i obsypki> 5.27+88,13					

[RMS 92]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=42.03
wb=75.654
il=3.176

[RMS 754]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=327.83
wb=593.09
il=3.913

[RMS 780]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=227.9
wb=411.894
il=2.55

[RMS 812]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=1121.73
wb=2030.516
il=15.224

[POZYCJA]
id=2578
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=kpl.	090
kj=30.55	55.6	0
cj=110.88
wn=39.4	10.06
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 92]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=61.1
wb=110.56
il=4.64

[RMS 112]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=6.1
wb=6.1
il=0.02

[RMS 281]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.2
wb=1.2
il=0.04

[RMS 667]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=38.2
wb=38.2
il=0.04

[RMS 283]
nz=8	0	8
np=1
wa=63.52
wb=63.52
il=16

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.18
wb=2.18
il=2.18

[POZYCJA]
id=2579
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=27.92	0	0
cj=50.52
wn=36.02	9.18
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 92]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=55.84
wb=101.04
il=4.24

[POZYCJA]
id=2580
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=zabezp.	000
kj=12.33	25.2	12.15
cj=69.5
wn=31.58	8.06
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=24.66
wb=44.62
il=1.872

[RMS 289]
nz=3	0	3
np=1
wa=50.4
wb=50.4
il=6
nan=1

[RMS 546]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=24.3
wb=43.98
il=0.46

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=34965.31
kn=1293.18	30479.19	882.16
id=2581
nu=1.2.2
wn=1402.65	358.13

[POZYCJA]
id=2582
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-01	4-05I	0118-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=40.3
jm=m	040
kj=2.33	0	0.64
cj=5.37
wn=76.97	19.75
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=40.3	1	40,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8
wm=1		1
ws=0.8		0.8

[RMS 92]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=93.9
wb=169.663
il=7.125

[RMS 956]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=25.79
wb=46.748
il=0.451

[POZYCJA]
id=2636
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-01	4-05I	0118-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12.4
jm=m	040
kj=2.33	0	0.64
cj=5.37
wn=23.68	6.08
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	12.4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8
wm=1		1
ws=0.8		0.8

[RMS 92]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=28.89
wb=52.204
il=2.192

[RMS 956]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=7.94
wb=14.384
il=0.139

[POZYCJA]
id=2583
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0220-01	4-05I	0220-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 50 mm uszczelnionej folią aluminiową
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt.	020
kj=19.69	0	5.17
cj=44.98
wn=48.09	12.27
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 92]
nz=1.495	0	1.495
np=1
wa=59.07
wb=106.89
il=4.485

[RMS 956]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=15.51
wb=28.05
il=0.27

[POZYCJA]
id=2600
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0220-01	4-05I	0220-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 32 mm uszczelnionej folią aluminiową
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=15.75	0	4.14
cj=35.99
wn=25.66	6.54
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8
wm=1		1
ws=0.8		0.8

[RMS 92]
nz=1.495	0	1.495
np=1
wa=31.5
wb=57
il=2.392

[RMS 956]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=8.28
wb=14.98
il=0.144

[POZYCJA]
id=2599
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=12.4
jm=m	040
kj=4.4	7.44	6.9
cj=27.89
wn=90.4	23.06
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	12,4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=54.56
wb=98.704
il=4.145

[RMS 678]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=90.02
wb=90.024
il=12.648

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.23
wb=2.232
il=2.25

[RMS 956]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=85.56
wb=154.876
il=1.488

[POZYCJA]
id=2585
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=40.3
jm=m	040
kj=4.4	87.41	6.9
cj=107.86
wn=293.79	74.96
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=40.3	1	40,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=177.32
wb=320.788
il=13.472

[RMS 662]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=720.97
wb=720.967
il=41.106

[RMS 750]
nz=1	0	1
np=1
wa=2715.82
wb=2715.817
il=40.3
nan=1

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=85.84
wb=85.839
il=85.92

[RMS 956]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=278.07
wb=503.347
il=4.836

[POZYCJA]
id=2588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-01	4	1119-01		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=kpl	090
kj=74.15	6051.74	60.36
cj=6295.14
wn=260.28	66.39
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	<Hp7, Hp8, Hp9>3					

[RMS 92]
nz=5.63	0	5.63
np=1
wa=222.45
wb=402.54
il=16.89

[RMS 933]
nz=1	0	1
np=1
wa=11799.9
wb=11799.9
il=3
nan=1

[RMS 938]
nz=1	0	1
np=1
wa=462.42
wb=462.42
il=3
nan=1

[RMS 935]
nz=1	0	1
np=1
wa=453.03
wb=453.03
il=3
nan=1

[RMS 937]
nz=1	0	1
np=1
wa=957.6
wb=957.6
il=3
nan=1

[RMS 774]
nz=1	0	1
np=1
wa=806.4
wb=806.4
il=3
nan=1

[RMS 936]
nz=1	0	1
np=1
wa=1726.2
wb=1726.2
il=3
nan=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=362.25
wb=362.25
il=3
nan=1

[RMS 655]
nz=1	0	1
np=1
wa=1111.95
wb=1111.95
il=3
nan=1

[RMS 657]
nz=5	0	5
np=1
wa=61.5
wb=61.5
il=15

[RMS 658]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=39.9
wb=39.9
il=6.12

[RMS 659]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=105.78
wb=105.78
il=1.14

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=268.29
wb=268.29
il=268.304

[RMS 956]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=181.08
wb=327.66
il=3.15

[POZYCJA]
id=2589
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 1 1/4" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5
jm=kpl.	090
kj=37.01	679.95	18.56
cj=780.5
wn=179.2	45.7
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 92]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=185.05
wb=334.85
il=14.05

[RMS 715]
nz=1	0	1
np=1
wa=2084.25
wb=2084.25
il=5

[RMS 716]
nz=1	0	1
np=1
wa=320.25
wb=320.25
il=5
nan=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=603.75
wb=603.75
il=5
nan=1

[RMS 717]
nz=1	0	1
np=1
wa=341.25
wb=341.25
il=5
nan=1

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=50.25
wb=50.25
il=50.243

[RMS 503]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=39.95
wb=72.25
il=2.95

[RMS 546]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=52.85
wb=95.65
il=1

[POZYCJA]
id=2590
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 2" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=kpl.	090
kj=37.01	867.52	18.56
cj=968.07
wn=143.36	36.56
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 92]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=148.04
wb=267.88
il=11.24

[RMS 712]
nz=1	0	1
np=1
wa=2163
wb=2163
il=4

[RMS 711]
nz=4	1	4
np=1
wa=499.8
wb=499.8
il=4
nan=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=483
wb=483
il=4
nan=1

[RMS 717]
nz=1	0	1
np=1
wa=273
wb=273
il=4
nan=1

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=51.28
wb=51.28
il=51.282

[RMS 503]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=31.96
wb=57.8
il=2.36

[RMS 546]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=42.28
wb=76.52
il=0.8

[POZYCJA]
id=2591
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 32mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 40mm z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5
jm=szt.	020
kj=10.93	70.55	1.06
cj=92.24
wn=38.65	9.85
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=54.65
wb=98.9
il=4.15

[RMS 853]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=345.85
wb=345.85
il=5.4

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=6.9
wb=6.9
il=6.917

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=5.3
wb=9.55
il=0.1

[POZYCJA]
id=2592
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 50mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 63mm z gwintem wewnętrznym 2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=szt.	020
kj=10.93	137.65	1.06
cj=159.34
wn=30.92	7.88
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=43.72
wb=79.12
il=3.32

[RMS 851]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=539.8
wb=539.8
il=4.32

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=10.8
wb=10.8
il=10.796

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=4.24
wb=7.64
il=0.08

[POZYCJA]
id=2593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod hydrant i zasuwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3.75
jm=m3	060
kj=27.66	206.53	0
cj=256.58
wn=66.9	17.06
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	0.5*0.5*1.0*15					

[RMS 92]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=103.73
wb=187.6875
il=7.875

[RMS 718]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=763.05
wb=763.05
il=3.806

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=11.44
wb=11.4375
il=11.446

[POZYCJA]
id=2594
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=52.7
jm=m	040
kj=0.1	0.36	0.06
cj=0.65
wn=5.27	1.58
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=52.7	1	52,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=5.27
wb=9.486
il=0.395

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=18.97
wb=18.972
il=52.7

[RMS 546]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=3.16
wb=5.797
il=0.058

[POZYCJA]
id=2595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.4
jm=200m -1 prób.	000
kj=136.97	228.97	166.97
cj=778.96
wn=78.42	20
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 92]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=54.79
wb=99.14
il=4.16

[RMS 667]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=9.55
wb=9.548
il=0.01

[RMS 756]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=5.51
wb=5.512
il=0.006

[RMS 229]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=15.18
wb=15.176
il=2.48

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=17.35
wb=17.352
il=0.6

[RMS 670]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=2.39
wb=2.392
il=0.04

[RMS 671]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=3.44
wb=3.444
il=0.08

[RMS 672]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=5.12
wb=5.124
il=0.08

[RMS 658]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=14.06
wb=14.056
il=2.156

[RMS 879]
nz=6	0	6
np=1
wa=10.66
wb=10.656
il=2.4

[RMS 298]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=8.33
wb=8.328
il=8.326

[RMS 546]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=66.79
wb=120.856
il=1.264

[POZYCJA]
id=2596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=8.69	19.39	0
cj=35.12
wn=5.61	1.43
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=8.69
wb=15.73
il=0.66

[RMS 879]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=18.83
wb=18.83
il=4.24

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.565

[POZYCJA]
id=2597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.4
jm=odc.200m	000
kj=53.87	78.68	83.49
cj=327.23
wn=35.44	9.04
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[RMS 92]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=21.55
wb=38.992
il=1.636

[RMS 675]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0.66
wb=0.664
il=0.2

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=17.35
wb=17.352
il=0.6

[RMS 879]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=12.54
wb=12.54
il=2.824

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.92
wb=0.916
il=0.917

[RMS 546]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=33.4
wb=60.428
il=0.632

[POZYCJA]
id=2598
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=550
wn=	
cjw=550	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=ZASILENIE ZDROJU ULICZNEGO od komory technicznej
wa=26276.21
kn=1649.07	19045.86	2236.18
id=2604
nu=1.3
wn=2505.83	639.27

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=7382.32
kn=1337.25	1456.4	1937.71
id=2605
nu=1.3.1
wn=2112.22	538.74

[POZYCJA]
id=2606
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0.02
jm=km	043
kj=1471.55	15.61	396.3
cj=3395.48
wn=24.1	6.15
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.024					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=117	0	117
np=1
wa=29.43
wb=53.2554
il=2.235

[RMS 285]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0.31
wb=0.3122
il=0.002

[RMS 546]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=7.93
wb=14.342
il=0.15

[POZYCJA]
id=2607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=43.74
jm=m3	060
kj=2.48	0	21.03
cj=42.54
wn=663.1	169.27
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=48.6	0	24,3*1.0*(1.9+0.1)					
scn=48.6	0					
wo=43.74	1	48,6*90%					

[RMS 92]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=108.48
wb=196.3926
il=8.223

[RMS 754]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=246.26
wb=445.7106
il=2.939

[RMS 812]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=673.6
wb=1218.5964
il=9.142

[POZYCJA]
id=2608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4.86
jm=m3	060
kj=39.51	0	0
cj=71.49
wn=123.83	31.59
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.86	1	48,6*10%					

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=192.02
wb=347.4414
il=14.58

[POZYCJA]
id=2609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=97.2
jm=m2	050
kj=6.85	2.91	0
cj=15.31
wn=429.62	109.84
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=97.2	1	2*24,3*(1.9+0.1)					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=665.82
wb=1205.28
il=50.544

[RMS 128]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=96.23
wb=96.228
il=29.16

[RMS 756]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=80.68
wb=80.676
il=0.087

[RMS 629]
nz=0.0008	0	0.00083
np=1
wa=43.74
wb=43.74
il=0.078

[RMS 229]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=59.29
wb=59.292
il=9.72

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=2.92
wb=2.916
il=2.799

[POZYCJA]
id=2610
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2.43
jm=m3	060
kj=24.5	23.01	12.93
cj=90.74
wn=58.66	14.97
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2.43	1	<podsypka>1.0*0.1*24,3					

[RMS 92]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=59.54
wb=107.7219
il=4.52

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=54.55
wb=54.5535
il=2.552

[RMS 284]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.36
wb=1.3608
il=1.364

[RMS 408]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=31.42
wb=56.862
il=1.652

[POZYCJA]
id=2611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=41.55
jm=m3	060
kj=1.76	22.45	2.25
cj=29.71
wn=107.61	27.42
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=46.17	0	<warstwa obsypki >  1.0*1,9*24,3					
scn=46.17	0					
wo=41.55	1	46,17*90%					

[RMS 92]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=73.13
wb=132.5445
il=5.568

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=932.8
wb=932.7975
il=43.627

[RMS 408]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=55.26
wb=100.1355
il=2.909

[RMS 627]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=38.23
wb=68.973
il=0.486

[POZYCJA]
id=2612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4.62
jm=m3	060
kj=19.1	22.45	0
cj=57.01
wn=56.92	14.51
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.62	1	46,17*10%					

[RMS 92]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=88.24
wb=159.6672
il=6.699

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=103.72
wb=103.719
il=4.851

[POZYCJA]
id=2613
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=48.6
jm=m3	060
kj=0.45	0	17.96
cj=33.3
wn=576.88	146.77
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=48.6	1	<warstwa podsypki i obsypki> 2,43+46,17					

[RMS 92]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=21.87
wb=39.366
il=1.652

[RMS 754]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=170.59
wb=308.61
il=2.036

[RMS 780]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=118.58
wb=214.326
il=1.327

[RMS 812]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=583.69
wb=1056.564
il=7.922

[POZYCJA]
id=2614
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=30.55	55.6	0
cj=110.88
wn=19.7	5.03
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=30.55
wb=55.28
il=2.32

[RMS 112]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=3.05
wb=3.05
il=0.01

[RMS 281]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.6
wb=0.6
il=0.02

[RMS 667]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=19.1
wb=19.1
il=0.02

[RMS 283]
nz=8	0	8
np=1
wa=31.76
wb=31.76
il=8

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=1.09
wb=1.09
il=1.09

[POZYCJA]
id=2615
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=kpl.	090
kj=27.92	0	0
cj=50.52
wn=36.02	9.18
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=55.84
wb=101.04
il=4.24

[POZYCJA]
id=2618
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=zabezp.	000
kj=12.33	25.2	12.15
cj=69.5
wn=15.79	4.03
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=12.33
wb=22.31
il=0.936

[RMS 289]
nz=3	0	3
np=1
wa=25.2
wb=25.2
il=3
nan=1

[RMS 546]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=12.15
wb=21.99
il=0.23

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=18893.89
kn=311.82	17589.46	298.47
id=2617
nu=1.3.2
wn=393.61	100.53

[POZYCJA]
id=2619
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=24.3
jm=m	040
kj=4.4	9.53	6.9
cj=29.98
wn=177.15	45.2
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=24.3	1	24,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=106.92
wb=193.428
il=8.123

[RMS 678]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=176.42
wb=176.418
il=24.786

[RMS 961]
nz=2	1	2
np=1
wa=49.57
wb=49.572
il=2
nan=1

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.59
wb=5.589
il=5.65

[RMS 956]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=167.67
wb=303.507
il=2.916

[POZYCJA]
id=2637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-03	4	0140-03		1
mpn=1211
na=Wodomierz skrzydełkowy mokrobieżny dn25mm, qn=3,5m3/h antymagnesowy klasy C.1310- w komorze technicznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=6.85	298.5	0
cj=310.9
wn=4.42	1.13
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=6.85
wb=12.4
il=0.52

[RMS 973]
nz=1	0	1
np=1
wa=231.71
wb=231.71
il=1

[RMS 974]
nz=2	0	2
np=1
wa=62.38
wb=62.38
il=2

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=4.41
wb=4.41
il=4.411

[POZYCJA]
id=2638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-01	4	0123-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl.	090
kj=23.97	509.21	0
cj=552.58
wn=15.46	3.94
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=23.97
wb=43.37
il=1.82

[RMS 981]
nz=1	0	1
np=1
wa=241.5
wb=241.5
il=1
nan=1

[RMS 978]
nz=2	0	2
np=1
wa=239.16
wb=239.16
il=2
nan=1

[RMS 979]
nz=4	0	4
np=1
wa=19.52
wb=19.52
il=4
nan=1

[RMS 977]
nz=2	0	2
np=1
wa=1.5
wb=1.5
il=2

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=7.53
wb=7.53
il=7.525

[POZYCJA]
id=2639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm - typ EA
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=6.06	322.12	0
cj=333.09
wn=3.91	1
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=6.06
wb=10.97
il=0.46

[RMS 983]
nz=1	0	1
np=1
wa=310.76
wb=310.76
il=1

[RMS 979]
nz=2	0	2
np=1
wa=9.76
wb=9.76
il=2

[RMS 298]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=1.6
wb=1.6
il=1.603

[POZYCJA]
id=2640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory spustowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=5.27	46.48	0
cj=56.02
wn=3.4	0.87
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=5.27
wb=9.54
il=0.4

[RMS 987]
nz=1	0	1
np=1
wa=36.49
wb=36.49
il=1

[RMS 979]
nz=2	0	2
np=1
wa=9.76
wb=9.76
il=2

[RMS 298]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0.23
wb=0.23
il=0.231

[POZYCJA]
id=2630
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-05	4	1119-05		1
mpn=_1211
na=Uliczne zdroje wodociągowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl	090
kj=85.47	16000.82	52.32
cj=16250.16
wn=88.88	22.67
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=6.49	0	6.49
np=1
wa=85.47
wb=154.66
il=6.49

[RMS 962]
nz=1	0	1
np=1
wa=15750
wb=15750
il=1

[RMS 970]
nz=4	0	4
np=1
wa=3.72
wb=3.72
il=4

[RMS 658]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=10.63
wb=10.63
il=1.63

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=236.47
wb=236.47
il=236.465

[RMS 956]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=52.32
wb=94.68
il=0.91

[POZYCJA]
id=2631
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=24.3
jm=m	040
kj=0.1	0.36	0.06
cj=0.65
wn=2.43	0.73
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=24.3	1	24,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=2.43
wb=4.374
il=0.182

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=8.75
wb=8.748
il=24.3

[RMS 546]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=1.46
wb=2.673
il=0.027

[POZYCJA]
id=2632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=0.3
jm=200m -1 prób.	000
kj=136.97	228.96	166.97
cj=778.95
wn=58.82	15
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[RMS 92]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=41.09
wb=74.355
il=3.12

[RMS 667]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=7.16
wb=7.161
il=0.007

[RMS 756]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=4.13
wb=4.134
il=0.004

[RMS 229]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=11.38
wb=11.382
il=1.86

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=13.01
wb=13.014
il=0.45

[RMS 670]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=1.79
wb=1.794
il=0.03

[RMS 671]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=2.58
wb=2.583
il=0.06

[RMS 672]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=3.84
wb=3.843
il=0.06

[RMS 658]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=10.54
wb=10.542
il=1.617

[RMS 879]
nz=6	0	6
np=1
wa=7.99
wb=7.992
il=1.8

[RMS 298]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=6.24
wb=6.243
il=6.242

[RMS 546]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=50.09
wb=90.642
il=0.948

[POZYCJA]
id=2633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=8.69	19.39	0
cj=35.12
wn=5.61	1.43
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=8.69
wb=15.73
il=0.66

[RMS 879]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=18.83
wb=18.83
il=4.24

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.565

[POZYCJA]
id=2634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=0.3
jm=odc.200m	000
kj=53.87	78.68	83.49
cj=327.23
wn=26.58	6.78
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[RMS 92]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=16.16
wb=29.244
il=1.227

[RMS 675]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0.5
wb=0.498
il=0.15

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=13.01
wb=13.014
il=0.45

[RMS 879]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=9.41
wb=9.405
il=2.118

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.69
wb=0.687
il=0.688

[RMS 546]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=25.05
wb=45.321
il=0.474

[POZYCJA]
id=2642
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 28-04	15	28-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1.8
jm=m	040
kj=2.5	26.14	0.75
cj=32.01
wn=3.76	0.95
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8					

[RMS 92]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=4.5
wb=8.136
il=0.342

[RMS 995]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=42.77
wb=42.768
il=1.818

[RMS 284]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=4.28
wb=4.284
il=4.277

[RMS 956]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=1.35
wb=2.43
il=0.023

[POZYCJA]
id=2643
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-03	2-19	0306-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE,  o śr. nom. 75 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.5
jm=m	040
kj=8.82	26.58	1.06
cj=44.45
wn=3.19	0.81
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[RMS 92]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=4.41
wb=7.98
il=0.335

[RMS 997]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=13.16
wb=13.16
il=0.515

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0.13
wb=0.13
il=0.132

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.53
wb=0.955
il=0.01

[POZYCJA]
id=2635
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=200
wn=	
cjw=200	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

