[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN. ul. Cicha
pe=3
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=62363.13
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. CICHA 
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieci wod.-kan. - ul. Cicha 
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09.2017
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310      2.1. Nazwa zadania :    REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE1310                                                - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE 1310                                                  DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW   ZDEGRADOWANYCH13101310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI - UL. Cicha1310          2.2.1.1.  Sieć wodociągowa w ul. Cicha1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310          2.2.1.2. Przyłącza wodociągowe  w ul. Cichej1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.1310      .1310                1310                

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.17
cw=13.17	PLN
il=613.564

[RMS ZEST 812]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=73.9
cw=73.9	PLN
il=68.1

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn125x11,4	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=64.07
cw=61.02	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108.324

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=21.38
cw=20.36	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=190.89

[RMS ZEST 833]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE 2"	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=563.85
cw=537	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=HAWLE	537	0	0	

[RMS ZEST 754]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=84.65
cw=84.65	PLN
il=19.986

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"	0
id=5884000	2
jm=szt.	020
ce=286.65
cw=273	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 546]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=52.84
cw=52.84	PLN
il=20.696

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	0
id=1609999	1
jm=t	034
ce=60.19
cw=57.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.137

[RMS ZEST 961]
ty=M
na=Kołnierz żeliwny ISO z zabezpieczeniem przed przesunięciem dla rur żeliwnych Dn 100-125mm	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=411.6
cw=392	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn 63x5,8	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=17.54
cw=16.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.482

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=Obudowa do zasuw, teleskop.	0
id=5831021	1
jm=szt	020
ce=120.75
cw=115	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 830]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE 1 1/4"	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=490.35
cw=467	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=HAWLE	467	0	0	

[RMS ZEST 851]
ty=M
na=Złączki ISO dla rur PE dn63 z gwintem wewnętrznym 2"	0
id=5623999	2
jm=szt.	020
ce=124.95
cw=119	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.48

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Geotkanina separacyjno - wzmacniająca polipropylenowa	0
id=390180002	3
jm=m2	050
ce=2.13
cw=2.03	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=238.165

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=Georuszt dwukierunkowy o węzłach sztywnych 20 kN/m	0
id=3904360	2
jm=m2	050
ce=6.46
cw=6.15	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.31

[RMS ZEST 408]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=19.02
cw=19.02	PLN
il=28.289

[RMS ZEST 939]
ty=M
na=Trójnik żeliwny równoprzelotowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Dn 125mm, L 400mm	0
id=5323504	1
jm=szt	020
ce=695.1
cw=662	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 780]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=89.35
cw=89.35	PLN
il=4.963

[RMS ZEST 956]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=56.92
cw=56.92	PLN
il=4.377

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=200.47
cw=190.92	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.03

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	3
jm=kg	034
ce=3.29
cw=3.13	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115.53

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=Złączki ISO do rur PE Gwint 2" Dz 63 PN 16	0
id=	3
jm=szt	020
ce=124.95
cw=119	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=918.36
cw=874.63	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.366

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=6.12
cw=5.83	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.57

[RMS ZEST 618]
ty=S
na=zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm	0
id=72551	1
jm=m-g	148
ce=54.46
cw=54.46	PLN
il=6.9

[RMS ZEST 831]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm	0
id=5891199	3
jm=kpl	020
ce=36.75
cw=35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=KZO	0	0	0	

[RMS ZEST 616]
ty=S
na=Ciągnik siodł.z nacz.16t (1)	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=87.69
cw=87.69	PLN
il=3.451

[RMS ZEST 745]
ty=M
na=Rura PE-HD 0,63 MPa,SDR17,6,fi 160/9,1mm	0
id=5603029	2
jm=m	040
ce=65.06
cw=61.96	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 867]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=73.42
cw=73.42	PLN
il=3.908

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=Kolana bose PE100 fi 63mm	0
id=5642906	1
jm=szt	020
ce=67.39
cw=64.18	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 734]
ty=S
na=Urządz.przewiert.WP 30/60cm(1)	0
id=15761	1
jm=m-g	148
ce=83.9
cw=83.9	PLN
il=2.934

[RMS ZEST 749]
ty=M
na=Kolana bose PE100 fi 125mm	0
id=5642910	1
jm=szt	020
ce=245.28
cw=233.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=567.53
cw=540.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.308

[RMS ZEST 627]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=78.83
cw=78.83	PLN
il=2.096

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=Złączki ISO dla rur PE dn 40 z gwintem wewnętrznym 1 1/ 4"	0
id=5623999	2
jm=szt.	020
ce=64.05
cw=61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16

[RMS ZEST 503]
ty=S
na=Zespół prądotwór.3-faz.5kVA	0
id=81121	1
jm=m-g	148
ce=13.54
cw=13.54	PLN
il=11.03

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=4.44
cw=4.23	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.458

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=28.92
cw=27.54	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	0
id=1122210	2
jm=kg	033
ce=3.97
cw=3.97	PLN
il=8

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	0
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=954.94
cw=909.47	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.052

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=tablica informacyjna do znakowania rurociągów	0
id=1355099	2
jm=szt.	020
ce=13.76
cw=13.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 748]
ty=M
na=Manszety uszczelniające na końcówkach rury osłonowej 63 x 160	0
id=	3
jm=szt	020
ce=50.4
cw=48	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 110mm	0
id=7584050	1
jm=m	040
ce=8.4
cw=8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 301]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=75.87
cw=75.87	PLN
il=0.398

[RMS ZEST 746]
ty=M
na=Płozy dystansowe o wysokości h=35mm dla rury  o śr. 160mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=27.38
cw=26.08	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=Taśma ostrzegawczo-sygnalizacyjna	0
id=854140102	3
jm=m	040
ce=0.36
cw=0.34	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=122.1

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=6.52
cw=6.21	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.007

[RMS ZEST 735]
ty=S
na=wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t	0
id=34512	1
jm=m-g	148
ce=7.84
cw=7.84	PLN
il=2.934

[RMS ZEST 678]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn 40x3,7	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=7.12
cw=6.78	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.816

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=64.05
cw=61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26

[RMS ZEST 733]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=5.71
cw=5.71	PLN
il=2.934

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt.	020
ce=43.05
cw=41	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=305.38
cw=290.84	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Króciec żel.ciśn.jednokoł. FW fi 100mm	0
id=5681203	2
jm=szt	020
ce=59.77
cw=56.92	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.13

[RMS ZEST 647]
ty=S
na=zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	0
id=72311	1
jm=m-g	148
ce=5.91
cw=5.91	PLN
il=0.352

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=szpilki stalowe	0
id=1341700	2
jm=szt.	020
ce=0.21
cw=0.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.25

[RMS ZEST 675]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=3.32
cw=3.16	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.65

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=150.12
cw=142.97	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.014

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=koryto drewniane	0
id=2491899	2
jm=szt.	020
ce=30.24
cw=28.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 732]
ty=S
na=Przyczepa dłuż.do sam.10,0t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=10.09
cw=10.09	PLN
il=0.126

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Cieśla II	0
id=42	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 606]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=063	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=064	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Izolarz II	0
id=92	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=Malarz II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 601]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 602]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 603]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12.95
cw=12.95	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 604]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 605]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 284]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=12.002

[RMS ZEST 298]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=547.434

[ELEMENT 1]
na=UL. CICHA 
wa=62363.13
kn=8081.51	27465.66	10649.56
id=2329
nu=1
wn=12083.23	3083.17

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. CICHA - SIEĆ
wa=46728.89
kn=6337.27	19102.92	8486.27
id=2330
nu=1.1
wn=9562.22	2440.21

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=27658.73
kn=4802.15	6308.93	6994.91
id=2400
nu=1.1.1
wn=7610.89	1941.85

[POZYCJA]
id=2414
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.11
jm=km	043
kj=1471.55	15.61	396.3
cj=3395.48
wn=132.52	33.8
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	0.106					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=117	0	117
np=1
wa=161.87
wb=292.9047
il=12.291

[RMS 285]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=1.72
wb=1.7171
il=0.011

[RMS 546]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=43.59
wb=78.881
il=0.825

[POZYCJA]
id=2415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=143.37
jm=m3	060
kj=2.48	0	21.14
cj=42.75
wn=2184.96	557.71
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=201.78	0	106,2*1,0*(1.8+0.1)					
wo=-42.48	0	<grubość nawierzchni>-106.2*1,0*0.4					
scn=159.3	0					
wo=143.37	1	159,3*90%					

[RMS 92]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=355.56
wb=643.7313
il=26.954

[RMS 754]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=815.78
wb=1476.711
il=9.634

[RMS 812]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=2215.07
wb=4008.6252
il=29.964

[POZYCJA]
id=2416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.93
jm=m3	060
kj=39.51	0	0
cj=71.49
wn=405.9	103.55
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.93	1	159,3*10%					

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=629.39
wb=1138.8357
il=47.79

[POZYCJA]
id=2417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=318.6
jm=m2	050
kj=6.85	2.91	0
cj=15.31
wn=1408.21	360.02
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=318.6	1	2*106.2*(1.8+0.1-0.4)					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=2182.41
wb=3950.64
il=165.672

[RMS 128]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=315.41
wb=315.414
il=95.58

[RMS 756]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=264.44
wb=264.438
il=0.287

[RMS 629]
nz=0.0008	0	0.00083
np=1
wa=143.37
wb=143.37
il=0.255

[RMS 229]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=194.35
wb=194.346
il=31.86

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=9.56
wb=9.558
il=9.176

[POZYCJA]
id=2454
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-02	9-11	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem z warstwą 10cm kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=70.1
jm=m2	050
kj=2.37	18.02	1.64
cj=25.28
wn=181.56	46.27
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=70.1	1	<od C5 do C10>1.0*70,1					

[RMS 92]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=166.14
wb=300.729
il=12.618

[RMS 776]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=466.17
wb=466.165
il=72.203

[RMS 777]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=3.51
wb=3.505
il=17.525

[RMS 778]
nz=0.1836	0	0.1836
np=1
wa=774.61
wb=774.605
il=12.87

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=18.93
wb=18.927
il=18.664

[RMS 956]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=4.21
wb=7.711
il=0.07

[RMS 408]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=110.76
wb=200.486
il=5.818

[POZYCJA]
id=2455
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (na zakład 30cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=182.26
jm=m2	050
kj=2.11	2.49	2.64
cj=11.08
wn=557.72	142.16
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=182.26	1	<od C5 do C10>(1.0+0.15*2+0.2*2+0.3*2+0.3)*70,1					

[RMS 92]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=384.57
wb=696.2332
il=29.162

[RMS 512]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=446.54
wb=446.537
il=209.599

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=7.29
wb=7.2904
il=6.698

[RMS 546]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=481.17
wb=869.3802
il=9.113

[POZYCJA]
id=2418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10.62
jm=m3	060
kj=24.5	23.01	12.93
cj=90.74
wn=256.37	65.42
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=10.62	1	<podsypka>1,0*0.1*106.2					

[RMS 92]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=260.19
wb=470.7846
il=19.753

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=238.42
wb=238.419
il=11.151

[RMS 284]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.95
wb=5.9472
il=5.96

[RMS 408]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=137.32
wb=248.508
il=7.222

[POZYCJA]
id=2420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=133.81
jm=m3	060
kj=1.76	22.45	2.25
cj=29.71
wn=346.57	88.31
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=148.68	0	<warstwa obsypki >  1,0*(1.8-0.4)*106,2					
scn=148.68	0					
wo=133.81	1	148,68*90%					

[RMS 92]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=235.51
wb=426.8539
il=17.931

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=3004.03
wb=3004.0345
il=140.501

[RMS 408]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=177.97
wb=322.4821
il=9.367

[RMS 627]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=123.11
wb=222.1246
il=1.566

[POZYCJA]
id=2421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=14.87
jm=m3	060
kj=19.1	22.45	0
cj=57.01
wn=183.2	46.69
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=14.87	1	148,68*10%					

[RMS 92]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=284.02
wb=513.9072
il=21.561

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=333.83
wb=333.8315
il=15.614

[POZYCJA]
id=2422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=159.3
jm=m3	060
kj=0.45	0	18.04
cj=33.46
wn=1900.45	484.27
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=159.3	1	<warstwa podsypki i obsypki> 10,62+148,68					

[RMS 92]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=71.69
wb=129.033
il=5.416

[RMS 754]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=565.52
wb=1022.706
il=6.675

[RMS 780]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=388.69
wb=702.513
il=4.349

[RMS 812]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=1919.57
wb=3472.74
il=25.966

[POZYCJA]
id=2423
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=30.55	55.6	0
cj=110.88
wn=19.7	5.03
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=30.55
wb=55.28
il=2.32

[RMS 112]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=3.05
wb=3.05
il=0.01

[RMS 281]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.6
wb=0.6
il=0.02

[RMS 667]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=19.1
wb=19.1
il=0.02

[RMS 283]
nz=8	0	8
np=1
wa=31.76
wb=31.76
il=8

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=1.09
wb=1.09
il=1.09

[POZYCJA]
id=2424
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=27.92	0	0
cj=50.52
wn=18.01	4.59
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=27.92
wb=50.52
il=2.12

[POZYCJA]
id=2425
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=zabezp.	000
kj=12.33	25.2	12.15
cj=69.5
wn=15.79	4.03
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=12.33
wb=22.31
il=0.936

[RMS 289]
nz=3	0	3
np=1
wa=25.2
wb=25.2
il=3
nan=1

[RMS 546]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=12.15
wb=21.99
il=0.23

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=19070.16
kn=1535.12	12793.99	1491.36
id=2426
nu=1.1.2
wn=1951.33	498.36

[POZYCJA]
id=2456
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-02	4-05I	0118-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=106.2
jm=m	040
kj=3.09	0	1.02
cj=7.44
wn=281.43	72.22
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=106.2	1	106,2					

[RMS 92]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=328.16
wb=593.658
il=24.957

[RMS 956]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=108.32
wb=196.47
il=1.912

[POZYCJA]
id=2459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0110-02	8	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego równoprzelotowego o śr.125mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	0	ilość trójników
jm=szt	020
kj=76.65	2007.1	0
cj=2145.8
wn=49.44	12.61
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<węzeł C1>1					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 92]
nz=5.82	0	5.82
np=1
wa=76.65
wb=138.7
il=5.82

[RMS 939]
nz=1	0	1
np=1
wa=695.1
wb=695.1
il=1
nan=1

[RMS 961]
nz=3	0	3
np=1
wa=1234.8
wb=1234.8
il=3
nan=1

[RMS 298]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=77.2
wb=77.2
il=77.196

[POZYCJA]
id=2463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwę
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.25
jm=m3	060
kj=27.66	206.53	0
cj=256.58
wn=4.46	1.14
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	<J1>0.5*0.5*1.0*1					

[RMS 92]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=6.92
wb=12.5125
il=0.525

[RMS 718]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=50.87
wb=50.87
il=0.254

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.76
wb=0.7625
il=0.763

[POZYCJA]
id=2464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-05	4	1009-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=106.2
jm=m	040
kj=2.92	68.67	5.55
cj=83.99
wn=579.85	147.62
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=106.2	1	106,2					

[RMS 92]
nz=0.222	0	0.222
np=1
wa=310.1
wb=560.736
il=23.576

[RMS 615]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=6940.17
wb=6940.17
il=108.324

[RMS 749]
nz=1	1	1
np=1
wa=245.32
wb=245.322
il=1
nan=1

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=107.26
wb=107.262
il=107.782

[RMS 616]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=302.67
wb=547.992
il=3.452

[RMS 867]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=286.74
wb=518.256
il=3.908

[POZYCJA]
id=2465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-05	4	1010-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=złącz.	000
kj=18.17	0	46.92
cj=117.78
wn=419.8	107.1
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 92]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=181.7
wb=328.8
il=13.8

[RMS 618]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=375.8
wb=680
il=6.9

[RMS 503]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=93.4
wb=169
il=6.9

[POZYCJA]
id=2468
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=kpl.	090
kj=52.68	318.43	8.45
cj=429.05
wn=157.72	40.24
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 92]
nz=4	0	4
np=1
wa=210.72
wb=381.32
il=16

[RMS 730]
nz=1	0	1
np=1
wa=1146.6
wb=1146.6
il=4

[RMS 661]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.04
wb=55.04
il=4

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=72.08
wb=72.08
il=72.098

[RMS 546]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=33.8
wb=61.16
il=0.64

[POZYCJA]
id=2477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=kpl.	090
kj=52.68	450.88	8.45
cj=561.5
wn=157.72	40.24
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 92]
nz=4	0	4
np=1
wa=210.72
wb=381.32
il=16

[RMS 730]
nz=1	0	1
np=1
wa=1146.6
wb=1146.6
il=4

[RMS 711]
nz=1	0	1
np=1
wa=499.8
wb=499.8
il=4
nan=1

[RMS 661]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.04
wb=55.04
il=4

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=102.08
wb=102.08
il=102.086

[RMS 546]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=33.8
wb=61.16
il=0.64

[POZYCJA]
id=2472
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=106.2
jm=m	040
kj=0.1	0.36	0.06
cj=0.65
wn=10.62	3.19
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=106.2	1	106,2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=10.62
wb=19.116
il=0.796

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=38.23
wb=38.232
il=106.2

[RMS 546]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=6.37
wb=11.682
il=0.117

[POZYCJA]
id=2473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=136.97	228.97	166.97
cj=778.96
wn=196.05	50
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=136.97
wb=247.85
il=10.4

[RMS 667]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=23.87
wb=23.87
il=0.025

[RMS 756]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=13.78
wb=13.78
il=0.015

[RMS 229]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=37.94
wb=37.94
il=6.2

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=43.38
wb=43.38
il=1.5

[RMS 670]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=5.98
wb=5.98
il=0.1

[RMS 671]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=8.61
wb=8.61
il=0.2

[RMS 672]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=12.81
wb=12.81
il=0.2

[RMS 658]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=35.14
wb=35.14
il=5.39

[RMS 879]
nz=6	0	6
np=1
wa=26.64
wb=26.64
il=6

[RMS 298]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=20.82
wb=20.82
il=20.815

[RMS 546]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=166.97
wb=302.14
il=3.16

[POZYCJA]
id=2474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=8.69	19.39	0
cj=35.12
wn=5.61	1.43
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=8.69
wb=15.73
il=0.66

[RMS 879]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=18.83
wb=18.83
il=4.24

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.565

[POZYCJA]
id=2475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=53.87	78.68	83.49
cj=327.23
wn=88.6	22.59
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=53.87
wb=97.48
il=4.09

[RMS 675]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=1.66
wb=1.66
il=0.5

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=43.38
wb=43.38
il=1.5

[RMS 879]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=31.35
wb=31.35
il=7.06

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=2.29
wb=2.29
il=2.292

[RMS 546]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=83.49
wb=151.07
il=1.58

[POZYCJA]
id=2476
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=800
wn=	
cjw=800	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. CICHA - PRZYŁĄCZA
wa=15634.24
kn=1744.24	8362.74	2163.29
id=2478
nu=1.2
wn=2521.01	642.96

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=5430.82
kn=1017.74	886.03	1493.48
id=2479
nu=1.2.1
wn=1620.18	413.39

[POZYCJA]
id=2480
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.02
jm=km	043
kj=1471.55	15.61	396.3
cj=3395.48
wn=24.1	6.15
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.0195					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=117	0	117
np=1
wa=29.43
wb=53.2554
il=2.235

[RMS 285]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0.31
wb=0.3122
il=0.002

[RMS 546]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=7.93
wb=14.342
il=0.15

[POZYCJA]
id=2481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=40.68
jm=m3	060
kj=2.48	0	21.14
cj=42.75
wn=619.96	158.25
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	0	(19,5-4.5)*1.0*(1.8+0.1)					
wo=21.5	0	<komora przewiertowa>3*2*2,5+1,3*2*2,5					
wo=-4.8	0	<grubość nawierzchni>-(19,5-4.5)*0.8*0.4					
scn=45.2	0					
wo=40.68	1	45,2*90%					

[RMS 92]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=100.89
wb=182.6532
il=7.648

[RMS 754]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=231.47
wb=419.004
il=2.734

[RMS 812]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=628.51
wb=1137.4128
il=8.502

[POZYCJA]
id=2482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4.52
jm=m3	060
kj=39.51	0	0
cj=71.49
wn=115.17	29.38
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.52	1	45,2*10%					

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=178.59
wb=323.1348
il=13.56

[POZYCJA]
id=2483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=66.5
jm=m2	050
kj=6.85	2.91	0
cj=15.31
wn=293.93	75.15
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	2*(19,5-4.5)*(1.8+0.1-0.4)					
wo=21.5	1	<komory przewiertowe>(3*2.5*2+1.3*2.5*2)					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=455.53
wb=824.6
il=34.58

[RMS 128]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=65.84
wb=65.835
il=19.95

[RMS 756]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=55.2
wb=55.195
il=0.06

[RMS 629]
nz=0.0008	0	0.00083
np=1
wa=29.93
wb=29.925
il=0.053

[RMS 229]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=40.57
wb=40.565
il=6.65

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=2
wb=1.995
il=1.915

[POZYCJA]
id=2484
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-02	9-11	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem z warstwą 10cm kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6.9
jm=m2	050
kj=2.37	18.02	1.64
cj=25.28
wn=17.87	4.55
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	<C8-C8a, C9-C9a, C10-C10a>1.0*6,9					

[RMS 92]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=16.35
wb=29.601
il=1.242

[RMS 776]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=45.89
wb=45.885
il=7.107

[RMS 777]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0.35
wb=0.345
il=1.725

[RMS 778]
nz=0.1836	0	0.1836
np=1
wa=76.25
wb=76.245
il=1.267

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=1.86
wb=1.863
il=1.837

[RMS 956]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0.41
wb=0.759
il=0.007

[RMS 408]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=10.9
wb=19.734
il=0.573

[POZYCJA]
id=2485
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (na zakład 30cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=24.84
jm=m2	050
kj=2.11	2.49	2.64
cj=11.08
wn=76.01	19.38
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=24.84	1	<C8-C8a, C9-C9a, C10-C10a>[(1.0+0.15)*2+0.2*2+0.3*2+0.3]*6,9					

[RMS 92]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=52.41
wb=94.8888
il=3.974

[RMS 512]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=60.86
wb=60.858
il=28.566

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.99
wb=0.9936
il=0.913

[RMS 546]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=65.58
wb=118.4868
il=1.242

[POZYCJA]
id=2486
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1.5
jm=m3	060
kj=24.5	23.01	12.93
cj=90.74
wn=36.21	9.24
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	<podsypka>1.0*0.1*(19,5-4.5)					

[RMS 92]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=36.75
wb=66.495
il=2.79

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=33.68
wb=33.675
il=1.575

[RMS 284]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.84
wb=0.84
il=0.842

[RMS 408]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=19.4
wb=35.1
il=1.02

[POZYCJA]
id=2487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=18.9
jm=m3	060
kj=1.76	22.45	2.25
cj=29.71
wn=48.95	12.47
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=21	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.8-0.4)*(19,5-4.5)					
scn=21	0					
wo=18.9	1	21*90%					

[RMS 92]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=33.26
wb=60.291
il=2.533

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=424.31
wb=424.305
il=19.845

[RMS 408]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=25.14
wb=45.549
il=1.323

[RMS 627]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=17.39
wb=31.374
il=0.221

[POZYCJA]
id=2488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2.1
jm=m3	060
kj=19.1	22.45	0
cj=57.01
wn=25.87	6.59
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	21*10%					

[RMS 92]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=40.11
wb=72.576
il=3.045

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=47.15
wb=47.145
il=2.205

[POZYCJA]
id=2779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV1310- komora przewiertowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=21.5
jm=m3	060
kj=2.99	0	3.76
cj=12.22
wn=93.74	23.87
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	<komora przewiertowa>3*2*2,5+1,3*2*2,5					

[RMS 92]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=64.29
wb=116.315
il=4.881

[RMS 408]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=56.33
wb=101.91
il=2.967

[RMS 627]
nz=0.0144	0	0.0144
np=1
wa=24.51
wb=44.505
il=0.31

[POZYCJA]
id=2489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=22.5
jm=m3	060
kj=0.45	0	18.04
cj=33.46
wn=268.43	68.4
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	<warstwa podsypki i obsypki> 1,5+21					

[RMS 92]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=10.13
wb=18.225
il=0.765

[RMS 754]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=79.88
wb=144.45
il=0.943

[RMS 780]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=54.9
wb=99.225
il=0.614

[RMS 812]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=271.13
wb=490.5
il=3.668

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=10203.42
kn=726.5	7476.71	669.81
id=2493
nu=1.2.2
wn=900.83	229.57

[POZYCJA]
id=2494
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego Dn 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=16
jm=m	040
kj=1.45	0	1.42
cj=5.2
wn=29.76	7.52
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 92]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=23.2
wb=42.08
il=1.76

[RMS 647]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=2.08
wb=3.68
il=0.352

[RMS 301]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=20.64
wb=37.28
il=0.272

[POZYCJA]
id=2501
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=19.1
jm=m	040
kj=4.4	25.57	6.83
cj=45.89
wn=138.48	35.14
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=19.1	1	19,1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=84.04
wb=152.036
il=6.385

[RMS 662]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=341.7
wb=341.699
il=19.482

[RMS 750]
nz=2	1	2
np=1
wa=134.85
wb=134.846
il=2
nan=1

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=11.84
wb=11.842
il=11.914

[RMS 956]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=130.45
wb=236.076
il=2.292

[POZYCJA]
id=2503
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.8
jm=m	040
kj=4.4	7.44	6.83
cj=27.76
wn=5.8	1.47
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=3.52
wb=6.368
il=0.267

[RMS 678]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=5.81
wb=5.808
il=0.816

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.14
wb=0.144
il=0.145

[RMS 956]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=5.46
wb=9.888
il=0.096

[POZYCJA]
id=2504
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 50mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 63mm z gwintem wewnętrznym 2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=szt.	020
kj=10.93	137.65	1.06
cj=159.34
wn=46.38	11.82
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=65.58
wb=118.68
il=4.98

[RMS 851]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=809.7
wb=809.7
il=6.48

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=16.2
wb=16.2
il=16.194

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=6.36
wb=11.46
il=0.12

[POZYCJA]
id=2506
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 32mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 40mm z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=10.93	70.55	1.06
cj=92.24
wn=15.46	3.94
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=21.86
wb=39.56
il=1.66

[RMS 853]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=138.34
wb=138.34
il=2.16

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.76
wb=2.76
il=2.767

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=2.12
wb=3.82
il=0.04

[POZYCJA]
id=2508
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-02	2-18	0306-02		1
mpn=_1211
na=Przejście pod pasem drogowym w rurze osłonowej PE dn 160 x 9,1
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4.5
jm=m	040
kj=32.66	67.34	65.93
cj=245.74
wn=286.16	72.99
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=0.4		0.4

[RMS 92]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=146.97
wb=265.95
il=11.16

[RMS 745]
nz=1	0	1
np=1
wa=292.77
wb=292.77
il=4.5

[RMS 298]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=10.26
wb=10.26
il=10.247

[RMS 301]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=9.54
wb=17.28
il=0.126

[RMS 732]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=1.26
wb=2.295
il=0.126

[RMS 733]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=16.74
wb=30.285
il=2.934

[RMS 734]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=246.15
wb=445.41
il=2.934

[RMS 735]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=23
wb=41.625
il=2.934

[POZYCJA]
id=2509
pd=MBiPMB 1986-1987	KNP	05 0506-03.04	05	0506-03.04		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie rury osłonowej o śr.160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=złącz.	000
kj=3.16	91.47	0
cj=97.19
wn=4.08	1.04
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 92]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=6.32
wb=11.44
il=0.48

[RMS 746]
nz=3	1	3
np=1
wa=82.14
wb=82.14
il=3
nan=1

[RMS 748]
nz=1	0	1
np=1
wa=100.8
wb=100.8
il=2
nan=1

[POZYCJA]
id=2510
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 2" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=kpl.	090
kj=37.01	732.17	18.56
cj=832.72
wn=215.04	54.84
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 92]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=222.06
wb=401.82
il=16.86

[RMS 833]
nz=1	0	1
np=1
wa=3383.1
wb=3383.1
il=6

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=724.5
wb=724.5
il=6

[RMS 831]
nz=1	0	1
np=1
wa=220.5
wb=220.5
il=6

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=64.92
wb=64.92
il=64.922

[RMS 503]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=47.94
wb=86.7
il=3.54

[RMS 546]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=63.42
wb=114.78
il=1.2

[POZYCJA]
id=2512
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 1 1/4" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=37.01	657.57	18.56
cj=758.12
wn=35.84	9.14
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=37.01
wb=66.97
il=2.81

[RMS 830]
nz=1	0	1
np=1
wa=490.35
wb=490.35
il=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=120.75
wb=120.75
il=1

[RMS 831]
nz=1	0	1
np=1
wa=36.75
wb=36.75
il=1

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=9.72
wb=9.72
il=9.718

[RMS 503]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=7.99
wb=14.45
il=0.59

[RMS 546]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=10.57
wb=19.13
il=0.2

[POZYCJA]
id=2513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1.75
jm=m3	060
kj=27.66	206.53	0
cj=256.58
wn=31.22	7.96
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1.75	1	0.5*0.5*1*7					

[RMS 92]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=48.41
wb=87.5875
il=3.675

[RMS 718]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=356.09
wb=356.09
il=1.776

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=5.34
wb=5.3375
il=5.341

[POZYCJA]
id=2514
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=15.9
jm=m	040
kj=0.1	0.36	0.06
cj=0.65
wn=1.59	0.48
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	15,9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=1.59
wb=2.862
il=0.119

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=5.72
wb=5.724
il=15.9

[RMS 546]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0.95
wb=1.749
il=0.017

[POZYCJA]
id=2515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.3
jm=200m -1 prób.	000
kj=136.97	228.96	166.97
cj=778.95
wn=58.82	15
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[RMS 92]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=41.09
wb=74.355
il=3.12

[RMS 667]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=7.16
wb=7.161
il=0.007

[RMS 756]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=4.13
wb=4.134
il=0.004

[RMS 229]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=11.38
wb=11.382
il=1.86

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=13.01
wb=13.014
il=0.45

[RMS 670]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=1.79
wb=1.794
il=0.03

[RMS 671]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=2.58
wb=2.583
il=0.06

[RMS 672]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=3.84
wb=3.843
il=0.06

[RMS 658]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=10.54
wb=10.542
il=1.617

[RMS 879]
nz=6	0	6
np=1
wa=7.99
wb=7.992
il=1.8

[RMS 298]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=6.24
wb=6.243
il=6.242

[RMS 546]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=50.09
wb=90.642
il=0.948

[POZYCJA]
id=2516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=8.69	19.39	0
cj=35.12
wn=5.61	1.43
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=8.69
wb=15.73
il=0.66

[RMS 879]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=18.83
wb=18.83
il=4.24

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.565

[POZYCJA]
id=2517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.3
jm=odc.200m	000
kj=53.87	78.68	83.49
cj=327.23
wn=26.58	6.78
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[RMS 92]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=16.16
wb=29.244
il=1.227

[RMS 675]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0.5
wb=0.498
il=0.15

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=13.01
wb=13.014
il=0.45

[RMS 879]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=9.41
wb=9.405
il=2.118

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.69
wb=0.687
il=0.688

[RMS 546]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=25.05
wb=45.321
il=0.474

[POZYCJA]
id=2518
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=200
wn=	
cjw=200	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

