[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN. ul. Cicha
pe=3
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE UL. CICHA 
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieci wod.-kan. - ul. Cicha 
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310      2.1. Nazwa zadania :    REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE1310                                                - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE 1310                                                  DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW   ZDEGRADOWANYCH13101310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI - UL. Cicha1310          2.2.1.1.  Sieć wodociągowa w ul. Cicha1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310          2.2.1.2. Przyłącza wodociągowe  w ul. Cichej1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.1310      .1310                1310                

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=UL. CICHA 
wa=0
kn=0	0	0
id=2329
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. CICHA - SIEĆ
wa=0
kn=0	0	0
id=2330
nu=1.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2400
nu=1.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2414
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.11
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	0.106					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=143.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=201.78	0	106,2*1,0*(1.8+0.1)					
wo=-42.48	0	<grubość nawierzchni>-106.2*1,0*0.4					
scn=159.3	0					
wo=143.37	1	159,3*90%					

[POZYCJA]
id=2416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.93	1	159,3*10%					

[POZYCJA]
id=2417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=318.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=318.6	1	2*106.2*(1.8+0.1-0.4)					

[POZYCJA]
id=2454
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-02	9-11	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem z warstwą 10cm kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=70.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=70.1	1	<od C5 do C10>1.0*70,1					

[POZYCJA]
id=2455
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (na zakład 30cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=182.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=182.26	1	<od C5 do C10>(1.0+0.15*2+0.2*2+0.3*2+0.3)*70,1					

[POZYCJA]
id=2418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=10.62	1	<podsypka>1,0*0.1*106.2					

[POZYCJA]
id=2420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=133.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=148.68	0	<warstwa obsypki >  1,0*(1.8-0.4)*106,2					
scn=148.68	0					
wo=133.81	1	148,68*90%					

[POZYCJA]
id=2421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=14.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=14.87	1	148,68*10%					

[POZYCJA]
id=2422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=159.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=159.3	1	<warstwa podsypki i obsypki> 10,62+148,68					

[POZYCJA]
id=2423
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2424
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2425
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=zabezp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2426
nu=1.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2456
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0118-02	4-05I	0118-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=106.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=106.2	1	106,2					

[POZYCJA]
id=2459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0110-02	8	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego równoprzelotowego o śr.125mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	0	ilość trójników
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<węzeł C1>1					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[POZYCJA]
id=2463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwę
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	<J1>0.5*0.5*1.0*1					

[POZYCJA]
id=2464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-05	4	1009-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=106.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=106.2	1	106,2					

[POZYCJA]
id=2465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-05	4	1010-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2468
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0306-01	11	0306-01		1
mpn=_1211
na=Uniwersalna opaska do nawiercania dla rur PE na rurze fi 125mm z odejściem gwintowanym 2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2472
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=106.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=106.2	1	106,2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi- nalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2476
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=WODOCIĄG UL. CICHA - PRZYŁĄCZA
wa=0
kn=0	0	0
id=2478
nu=1.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2479
nu=1.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2480
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.02
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.0195					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=40.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	0	(19,5-4.5)*1.0*(1.8+0.1)					
wo=21.5	0	<komora przewiertowa>3*2*2,5+1,3*2*2,5					
wo=-4.8	0	<grubość nawierzchni>-(19,5-4.5)*0.8*0.4					
scn=45.2	0					
wo=40.68	1	45,2*90%					

[POZYCJA]
id=2482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.52	1	45,2*10%					

[POZYCJA]
id=2483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=66.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	2*(19,5-4.5)*(1.8+0.1-0.4)					
wo=21.5	1	<komory przewiertowe>(3*2.5*2+1.3*2.5*2)					

[POZYCJA]
id=2484
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-02	9-11	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem z warstwą 10cm kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	<C8-C8a, C9-C9a, C10-C10a>1.0*6,9					

[POZYCJA]
id=2485
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (na zakład 30cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=24.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=24.84	1	<C8-C8a, C9-C9a, C10-C10a>[(1.0+0.15)*2+0.2*2+0.3*2+0.3]*6,9					

[POZYCJA]
id=2486
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	<podsypka>1.0*0.1*(19,5-4.5)					

[POZYCJA]
id=2487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=18.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=21	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.8-0.4)*(19,5-4.5)					
scn=21	0					
wo=18.9	1	21*90%					

[POZYCJA]
id=2488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	21*10%					

[POZYCJA]
id=2779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV1310- komora przewiertowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=21.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	<komora przewiertowa>3*2*2,5+1,3*2*2,5					

[POZYCJA]
id=2489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=22.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	<warstwa podsypki i obsypki> 1,5+21					

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2493
nu=1.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2494
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego Dn 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=2501
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=19.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=19.1	1	19,1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2503
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2504
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 50mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 63mm z gwintem wewnętrznym 2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2506
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 32mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 40mm z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2508
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-02	2-18	0306-02		1
mpn=_1211
na=Przejście pod pasem drogowym w rurze osłonowej PE dn 160 x 9,1
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=0.4		0.4

[POZYCJA]
id=2509
pd=MBiPMB 1986-1987	KNP	05 0506-03.04	05	0506-03.04		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie rury osłonowej o śr.160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2510
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 2" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2512
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 1 1/4" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1.75	1	0.5*0.5*1*7					

[POZYCJA]
id=2514
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	15,9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.3
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[POZYCJA]
id=2516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.3
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3					

[POZYCJA]
id=2518
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

