[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=SIECI WOD.-KAN. boczna ul. Cichej w kierunku ul. Nowej
pe=2
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=20512.66
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI10Sieci wod.-kan.
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-802 LUBLIN , UL. SIELANKOWA 14/9
nb=REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE
ab=OPOLE LUBELSKIE  BOCZNA UL. CICHEJ W KIER. UL. NOWEJ
ni=Gmina Opole Lubelskie
ai=ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
br=Sanitarna: Sieci wod.-kan. - boczna ul. Cichej w kierunku Nowej
nk=mgr inż. Barbara Głogowska
dt=09.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101.1.  Podstawy prawne sporządzenia kosztorysu.1310      >  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod  i      1310            podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac1310            projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie 1310            funkcjonalno użytkowym [ Dz.U.z 2004 r. Nr 130 poz.1389]1310       >  Umowa z Inwestorem13101.2. Cel sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310          Ustalenie wartości robót sanitarnych dla wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 1310          oraz  szacunkowej ilości środków  inwestycyjnych.13101.3. Podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.1310       > projekt budowlany1310       > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;1310       > założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310       > ceny jednostkowe robót podstawowych,13101.4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania.1310        >  kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną i szczegółową w oparciu o analizę 1310            własną,   katalogi  KNNR i KNR.  1310       > ceny jednostkowe robót przyjęto na podstawie danych rynkowych , w tym danych z zawartych1310          wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji oraz na podstawie kalkulacji szczegółowych.1310       >  ceny robocizny, materiałów i sprzętu oraz ceny jednostkowe nie zawierają podatku od  1310            towarów     i  usług  VAT.1310       > ceny materiałów podane są włącznie z kosztami zakupu.1310       >  w oparciu o w.w rozporządzenie oraz na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD w kosztorysie1310          przyjęto minimalne stawki kosztów pośrednich Kp, zysku Z i roboczogodziny R dla województwa1310           lubelskiego dla II kw. 2017 r. 13101310                                  - stawka robocizny                          R= 13,17 zł/r-g1310                                  - koszty pośrednie do R,S            Kp=64,5%1310                                  - zysk do R,S iKp                              Z=10,0%1310  1310 2.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  I  OBIEKTU13101310      2.1. Nazwa zadania :    REWITALIZACJA CENTRUM OPOLA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU - OPOLE LUBELSKIE1310                                                - DO DOTKNIĘCIA, DO ZASMAKOWANIA - PRZYGOTOWANIE GMINY OPOLE LUBELSKIE 1310                                                  DO REWITALIZACJI GOSPODARCZO- SPOŁECZNEJ OBSZARÓW   ZDEGRADOWANYCH131013101310     2.2  Przedmiot i zakres kosztorysu. 1310        1310          2.2.1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI - BOCZNA UL. CICHEJ W KIERUNKU UL. NOWEJ1310          2.2.1.1.  Sieć wodociągowa z przyłączami w bocznej ul. Cichej w kierunku ul. Nowej1310                        - roboty ziemne 1310                        - roboty demontażowe i montażowe1310      1310                 1310           2.3.  Zawartość kosztorysu;1310                > Strona tytułowa 1310                > Charakterystyka obiektu1310                > Przedmiar robót.1310                >  Kosztorys inwestorski[ kalkulacja uproszczona]1310                >  Kosztorys inwestorski szczegółowy1310                > Tabela wartości elementów scalonych.1310      .1310                1310                

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.17
cw=13.17	PLN
il=241.498

[RMS ZEST 812]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=73.9
cw=73.9	PLN
il=26.597

[RMS ZEST 757]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=21.38
cw=20.36	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.332

[RMS ZEST 833]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE 2"	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=563.85
cw=537	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=HAWLE	537	0	0	

[RMS ZEST 754]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=84.65
cw=84.65	PLN
il=7.778

[RMS ZEST 546]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=52.84
cw=52.84	PLN
il=12.353

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	0
id=1609999	1
jm=t	034
ce=60.19
cw=57.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.015

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn 63x5,8	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=17.54
cw=16.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.736

[RMS ZEST 664]
ty=M
na=Obudowa do zasuw, teleskop.	0
id=5831021	1
jm=szt	020
ce=120.75
cw=115	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 830]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE 1 1/4"	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=490.35
cw=467	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=HAWLE	467	0	0	

[RMS ZEST 851]
ty=M
na=Złączki ISO dla rur PE dn63 z gwintem wewnętrznym 2"	0
id=5623999	2
jm=szt.	020
ce=124.95
cw=119	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Geotkanina separacyjno - wzmacniająca polipropylenowa	0
id=390180002	3
jm=m2	050
ce=2.13
cw=2.03	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=203.274

[RMS ZEST 776]
ty=M
na=Georuszt dwukierunkowy o węzłach sztywnych 20 kN/m	0
id=3904360	2
jm=m2	050
ce=6.46
cw=6.15	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.573

[RMS ZEST 408]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=19.02
cw=19.02	PLN
il=11.745

[RMS ZEST 780]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)'	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=89.35
cw=89.35	PLN
il=2.011

[RMS ZEST 956]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=56.92
cw=56.92	PLN
il=5.941

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=200.47
cw=190.92	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.66

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	3
jm=kg	034
ce=3.29
cw=3.13	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.19

[RMS ZEST 756]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=918.36
cw=874.63	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.139

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=6.12
cw=5.83	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.21

[RMS ZEST 831]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm	0
id=5891199	3
jm=kpl	020
ce=36.75
cw=35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=KZO	0	0	0	

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=Kolana bose PE100 fi 63mm	0
id=5642906	1
jm=szt	020
ce=67.39
cw=64.18	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=567.53
cw=540.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.118

[RMS ZEST 946]
ty=M
na=Trójnik redukcyjny z trzema kielichami wtykowymi dla rur PE 63/2"	0
id=	3
jm=szt	020
ce=222.61
cw=212.01	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 627]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=78.83
cw=78.83	PLN
il=0.724

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=Złączki ISO dla rur PE dn 40 z gwintem wewnętrznym 1 1/ 4"	0
id=5623999	2
jm=szt.	020
ce=64.05
cw=61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 503]
ty=S
na=Zespół prądotwór.3-faz.5kVA	0
id=81121	1
jm=m-g	148
ce=13.54
cw=13.54	PLN
il=1.18

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=4.44
cw=4.23	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.464

[RMS ZEST 669]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=28.92
cw=27.54	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2

[RMS ZEST 960]
ty=M
na=złączki rurowa ISO do rur PE redukcyjne Dn 63/40mm z  zeliwa sferoidalnego	0
id=5623999	2
jm=szt.	020
ce=124.95
cw=119	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	0
id=1122210	2
jm=kg	033
ce=3.97
cw=3.97	PLN
il=24

[RMS ZEST 667]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	0
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=954.94
cw=909.47	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 110mm	0
id=7584050	1
jm=m	040
ce=8.4
cw=8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 301]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=75.87
cw=75.87	PLN
il=0.816

[RMS ZEST 666]
ty=M
na=Taśma ostrzegawczo-sygnalizacyjna	0
id=854140102	3
jm=m	040
ce=0.36
cw=0.34	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.1

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=6.52
cw=6.21	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.156

[RMS ZEST 678]
ty=M
na=Rury PE 100-RC dn 40x3,7	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=7.12
cw=6.78	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.346

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=kołnierze zaślepiające o śr. 160 mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=64.05
cw=61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08

[RMS ZEST 671]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt.	020
ce=43.05
cw=41	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=305.38
cw=290.84	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 670]
ty=M
na=Króciec żel.ciśn.jednokoł. FW fi 100mm	0
id=5681203	2
jm=szt	020
ce=59.77
cw=56.92	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 647]
ty=S
na=zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	0
id=72311	1
jm=m-g	148
ce=5.91
cw=5.91	PLN
il=1.056

[RMS ZEST 777]
ty=M
na=szpilki stalowe	0
id=1341700	2
jm=szt.	020
ce=0.21
cw=0.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.275

[RMS ZEST 675]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=3.32
cw=3.16	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=150.12
cw=142.97	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.005

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=koryto drewniane	0
id=2491899	2
jm=szt.	020
ce=30.24
cw=28.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 845]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=15.72
cw=15.72	PLN
il=0.131

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Cieśla II	0
id=42	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 606]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=063	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	0
id=064	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Izolarz II	0
id=92	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=Malarz II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 601]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 602]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 603]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12.95
cw=12.95	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 604]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 605]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 284]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=7.508

[RMS ZEST 298]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=90.613

[ELEMENT 1]
na=WODOCIĄG BOCZNA UL. CICHEJ W KIERUNKU NOWEJ
wa=20512.66
kn=3181.43	6923.63	4161.92
id=2816
nu=1
wn=4737.53	1208.15

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=14996.63
kn=2657.62	3652.95	3610.8
id=2849
nu=1.1
wn=4043.65	1031.61

[POZYCJA]
id=2863
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.05
jm=km	043
kj=1471.55	15.61	396.3
cj=3395.48
wn=60.24	15.36
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	0.0491					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=117	0	117
np=1
wa=73.58
wb=133.1385
il=5.587

[RMS 285]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0.78
wb=0.7805
il=0.005

[RMS 546]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=19.82
wb=35.855
il=0.375

[POZYCJA]
id=2864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  - wywóz ziemi, która będzie zastąpiona piaskiem (podsypka 10cm i obsypka rur do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=69.82
jm=m3	060
kj=2.48	0	21.14
cj=42.75
wn=1064.06	271.6
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=93.29	0	49,1*1.0*(1.8+0.1)					
wo=-15.71	0	<grubość nawierzchni>-49,1*0.8*0.4					
scn=77.58	0					
wo=69.82	1	77,58*90%					

[RMS 92]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=173.15
wb=313.4918
il=13.126

[RMS 754]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=397.28
wb=719.146
il=4.692

[RMS 812]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=1078.72
wb=1952.1672
il=14.592

[POZYCJA]
id=2865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7.76
jm=m3	060
kj=39.51	0	0
cj=71.49
wn=197.72	50.44
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=7.76	1	77,58*10%					

[RMS 92]
nz=3	0	3
np=1
wa=306.6
wb=554.7624
il=23.28

[POZYCJA]
id=2866
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=147.3
jm=m2	050
kj=6.85	2.91	0
cj=15.31
wn=651.07	166.45
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=147.3	1	2*49,1*(1.8+0.1-0.4)					

[RMS 92]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=1009.01
wb=1826.52
il=76.596

[RMS 128]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=145.83
wb=145.827
il=44.19

[RMS 756]
nz=0.0009	0	0.00086
np=1
wa=122.26
wb=122.259
il=0.133

[RMS 629]
nz=0.0008	0	0.00083
np=1
wa=66.29
wb=66.285
il=0.118

[RMS 229]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=89.85
wb=89.853
il=14.73

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=4.42
wb=4.419
il=4.242

[POZYCJA]
id=2867
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-02	9-11	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem z warstwą 10cm kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=49.1
jm=m2	050
kj=2.37	18.02	1.64
cj=25.28
wn=127.17	32.41
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=49.1	1	<C3e-C3, C3d-C3f>49,1					

[RMS 92]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=116.37
wb=210.639
il=8.838

[RMS 776]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=326.52
wb=326.515
il=50.573

[RMS 777]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=2.46
wb=2.455
il=12.275

[RMS 778]
nz=0.1836	0	0.1836
np=1
wa=542.56
wb=542.555
il=9.015

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=13.26
wb=13.257
il=13.073

[RMS 956]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=2.95
wb=5.401
il=0.049

[RMS 408]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=77.58
wb=140.426
il=4.075

[POZYCJA]
id=2868
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2004	KNR	9-07 0104-01	9-07	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu (na zakład 30cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=176.76
jm=m2	050
kj=2.11	2.49	2.64
cj=11.08
wn=540.89	137.87
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=176.76	1	<C3e-C3, C3d-C3f>[(1.0+0.15)*2+0.2*2+0.3*2+0.3]*49,1					

[RMS 92]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=372.96
wb=675.2232
il=28.282

[RMS 512]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=433.06
wb=433.062
il=203.274

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=7.07
wb=7.0704
il=6.496

[RMS 546]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=466.65
wb=843.1452
il=8.838

[POZYCJA]
id=2869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod  rurociąg z piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.91
jm=m3	060
kj=24.5	23.01	12.93
cj=90.74
wn=118.53	30.25
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=4.91	1	<podsypka>1.0*0.1*49,1					

[RMS 92]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=120.3
wb=217.6603
il=9.133

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=110.23
wb=110.2295
il=5.156

[RMS 284]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.75
wb=2.7496
il=2.756

[RMS 408]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=63.49
wb=114.894
il=3.339

[POZYCJA]
id=2870
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II1310- obsypka z piasku do poziomu -0,4m poniżej warstwy wykończeniowej nawierzchn
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=61.87
jm=m3	060
kj=1.76	22.45	2.25
cj=29.71
wn=160.24	40.83
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=68.74	0	<warstwa obsypki >  1.0*(1.8-0.4)*49,1					
scn=68.74	0					
wo=61.87	1	68,74*90%					

[RMS 92]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=108.89
wb=197.3653
il=8.291

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=1388.98
wb=1388.9815
il=64.963

[RMS 408]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=82.29
wb=149.1067
il=4.331

[RMS 627]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=56.92
wb=102.7042
il=0.724

[POZYCJA]
id=2871
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV1310- obsypka piaskiem ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6.87
jm=m3	060
kj=19.1	22.45	0
cj=57.01
wn=84.64	21.57
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=6.87	1	68,74*10%					

[RMS 92]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=131.22
wb=237.4272
il=9.961

[RMS 757]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=154.23
wb=154.2315
il=7.214

[POZYCJA]
id=2872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-04	1	0206-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - przywóz piasku (bez materiału).1310(piasek w pozycjach powyżej)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=73.65
jm=m3	060
kj=0.45	0	18.04
cj=33.46
wn=878.64	223.9
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=73.65	1	<warstwa podsypki i obsypki> 4.91+68,74					

[RMS 92]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=33.14
wb=59.6565
il=2.504

[RMS 754]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=261.46
wb=472.833
il=3.086

[RMS 780]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=179.71
wb=324.7965
il=2.011

[RMS 812]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=887.48
wb=1605.57
il=12.005

[POZYCJA]
id=2873
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=kpl.	090
kj=30.55	55.6	0
cj=110.88
wn=59.1	15.09
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 92]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=91.65
wb=165.84
il=6.96

[RMS 112]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=9.15
wb=9.15
il=0.03

[RMS 281]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.8
wb=1.8
il=0.06

[RMS 667]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=57.3
wb=57.3
il=0.06

[RMS 283]
nz=8	0	8
np=1
wa=95.28
wb=95.28
il=24

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=3.27
wb=3.27
il=3.271

[POZYCJA]
id=2874
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=kpl.	090
kj=27.92	0	0
cj=50.52
wn=54.03	13.77
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 92]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=83.76
wb=151.56
il=6.36

[POZYCJA]
id=2875
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=zabezp.	000
kj=12.33	25.2	12.15
cj=69.5
wn=47.37	12.09
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=36.99
wb=66.93
il=2.808

[RMS 289]
nz=3	0	3
np=1
wa=75.6
wb=75.6
il=9
nan=1

[RMS 546]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=36.45
wb=65.97
il=0.69

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=5516.03
kn=523.81	3270.68	551.12
id=2876
nu=1.2
wn=693.88	176.54

[POZYCJA]
id=2877
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego Dn 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=45
jm=m	040
kj=1.45	0	1.42
cj=5.2
wn=83.7	21.15
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[RMS 92]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=65.25
wb=118.35
il=4.95

[RMS 647]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=5.85
wb=10.35
il=0.99

[RMS 301]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=58.05
wb=104.85
il=0.765

[POZYCJA]
id=2878
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0121-01	4-05I	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego Dn 32mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=m	040
kj=1.45	0	1.42
cj=5.2
wn=5.58	1.41
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 92]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=4.35
wb=7.89
il=0.33

[RMS 647]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0.39
wb=0.69
il=0.066

[RMS 301]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=3.87
wb=6.99
il=0.051

[POZYCJA]
id=2879
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=46.8
jm=m	040
kj=4.4	21.29	6.83
cj=41.61
wn=339.3	86.11
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=46.8	1	46,8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=205.92
wb=372.528
il=15.645

[RMS 662]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=837.25
wb=837.252
il=47.736

[RMS 750]
nz=2	1	2
np=1
wa=134.78
wb=134.784
il=2
nan=1

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=24.34
wb=24.336
il=24.301

[RMS 956]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=319.64
wb=578.448
il=5.616

[POZYCJA]
id=2880
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.3
jm=m	040
kj=4.4	7.44	6.83
cj=27.76
wn=16.68	4.23
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	2,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=10.12
wb=18.308
il=0.769

[RMS 678]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=16.7
wb=16.698
il=2.346

[RMS 298]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.41
wb=0.414
il=0.417

[RMS 956]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=15.71
wb=28.428
il=0.276

[POZYCJA]
id=2881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-03	2	0106-03		1
mpn=_1211
na=Bloki oporowe przy zmianie kierunku wodociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.15
jm=m3	060
kj=38.19	207.55	13.68
cj=301.4
wn=5.02	1.28
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0.5*0.3*0,5*2					

[RMS 92]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=5.73
wb=10.365
il=0.435

[RMS 718]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=30.67
wb=30.672
il=0.153

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.46
wb=0.4605
il=0.46

[RMS 845]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=2.05
wb=3.7125
il=0.131

[POZYCJA]
id=2882
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 50mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 63mm z gwintem wewnętrznym 2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=10.93	137.65	1.06
cj=159.34
wn=7.73	1.97
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=10.93
wb=19.78
il=0.83

[RMS 851]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=134.95
wb=134.95
il=1.08

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.7
wb=2.7
il=2.699

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.06
wb=1.91
il=0.02

[POZYCJA]
id=2883
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm1310- złączka rurowa ISO do rur PE redukcyjna Dn 63/40mm z  zeliwa sferoidalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=10.93	137.65	1.06
cj=159.34
wn=7.73	1.97
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=10.93
wb=19.78
il=0.83

[RMS 960]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=134.95
wb=134.95
il=1.08

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.7
wb=2.7
il=2.699

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.06
wb=1.91
il=0.02

[POZYCJA]
id=2884
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm1310- włączenie w istniejące przyłącze w 32mm poprzez złączkę ISO dla rur PE dn 40mm z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=10.93	70.55	1.06
cj=92.24
wn=7.73	1.97
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=10.93
wb=19.78
il=0.83

[RMS 853]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=69.17
wb=69.17
il=1.08

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=1.38
wb=1.38
il=1.383

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.06
wb=1.91
il=0.02

[POZYCJA]
id=2885
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-01	2-28	0305-01		1
mpn=_1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=10.93	113.54	1.06
cj=135.23
wn=15.46	3.94
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 92]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=21.86
wb=39.56
il=1.66

[RMS 946]
nz=1	1	1
np=1
wa=222.62
wb=222.62
il=1
nan=1

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=4.46
wb=4.46
il=4.452

[RMS 546]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=2.12
wb=3.82
il=0.04

[POZYCJA]
id=2886
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 2" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=37.01	732.17	18.56
cj=832.72
wn=35.84	9.14
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=37.01
wb=66.97
il=2.81

[RMS 833]
nz=1	0	1
np=1
wa=563.85
wb=563.85
il=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=120.75
wb=120.75
il=1

[RMS 831]
nz=1	0	1
np=1
wa=36.75
wb=36.75
il=1

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=10.82
wb=10.82
il=10.82

[RMS 503]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=7.99
wb=14.45
il=0.59

[RMS 546]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=10.57
wb=19.13
il=0.2

[POZYCJA]
id=2887
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0213-01	2-18	0213-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna 1 1/4" z gwintem wewnętrznym i złączem ISO dla rur PE dn 50 montowane na rurociągach PVC i PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=37.01	657.57	18.56
cj=758.12
wn=35.84	9.14
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=37.01
wb=66.97
il=2.81

[RMS 830]
nz=1	0	1
np=1
wa=490.35
wb=490.35
il=1

[RMS 664]
nz=1	0	1
np=1
wa=120.75
wb=120.75
il=1

[RMS 831]
nz=1	0	1
np=1
wa=36.75
wb=36.75
il=1

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=9.72
wb=9.72
il=9.718

[RMS 503]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=7.99
wb=14.45
il=0.59

[RMS 546]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=10.57
wb=19.13
il=0.2

[POZYCJA]
id=2888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0106-02	2	0106-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m pod zasuwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.5
jm=m3	060
kj=27.66	206.53	0
cj=256.58
wn=8.92	2.28
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.5*0.5*1*2					

[RMS 92]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=13.83
wb=25.025
il=1.05

[RMS 718]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=101.74
wb=101.74
il=0.507

[RMS 298]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=1.53
wb=1.525
il=1.526

[POZYCJA]
id=2889
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=49.1
jm=m	040
kj=0.1	0.36	0.06
cj=0.65
wn=4.91	1.47
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=49.1	1	49,1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 92]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=4.91
wb=8.838
il=0.368

[RMS 666]
nz=1	0	1
np=1
wa=17.68
wb=17.676
il=49.1

[RMS 546]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=2.95
wb=5.401
il=0.054

[POZYCJA]
id=2890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.4
jm=200m -1 prób.	000
kj=136.97	228.97	166.97
cj=778.96
wn=78.42	20
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0.4					

[RMS 92]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=54.79
wb=99.14
il=4.16

[RMS 667]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=9.55
wb=9.548
il=0.01

[RMS 756]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=5.51
wb=5.512
il=0.006

[RMS 229]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=15.18
wb=15.176
il=2.48

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=17.35
wb=17.352
il=0.6

[RMS 670]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=2.39
wb=2.392
il=0.04

[RMS 671]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=3.44
wb=3.444
il=0.08

[RMS 672]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=5.12
wb=5.124
il=0.08

[RMS 658]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=14.06
wb=14.056
il=2.156

[RMS 879]
nz=6	0	6
np=1
wa=10.66
wb=10.656
il=2.4

[RMS 298]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=8.33
wb=8.328
il=8.326

[RMS 546]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=66.79
wb=120.856
il=1.264

[POZYCJA]
id=2891
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=8.69	19.39	0
cj=35.12
wn=5.61	1.43
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 92]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=8.69
wb=15.73
il=0.66

[RMS 879]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=18.83
wb=18.83
il=4.24

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.565

[POZYCJA]
id=2892
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.4
jm=odc.200m	000
kj=53.87	78.68	83.49
cj=327.23
wn=35.44	9.04
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0.4					

[RMS 92]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=21.55
wb=38.992
il=1.636

[RMS 675]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0.66
wb=0.664
il=0.2

[RMS 669]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=17.35
wb=17.352
il=0.6

[RMS 879]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=12.54
wb=12.54
il=2.824

[RMS 284]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.92
wb=0.916
il=0.917

[RMS 546]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=33.4
wb=60.428
il=0.632

[POZYCJA]
id=2893
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=300
wn=	
cjw=300	PLN
nsn=SST 2.4.1.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

